설계공모 지침서

(가칭)서울산빛초등학교 신축공사

2023. 2.

서울특별시강동송파교육지원청

학교시설지원과

설계공모 지침서

Ⅰ. 일반지침

1.1 설계공모명 : (가칭)서울산빛초등학교 신축공사 설계공모

1.2 사업개요

가. 대치위치 : 서울특별시 송파구 거여동 598

나. 대지면적 : 전체 11,029.7㎡

다. 연 면 적 : 18,001㎡(교사동 및 지하주차장, 허용범위 교사동 연면적의 ±3% 이내)

구 분	건물명	연면적(㎡)	비 고
학교신설 (신축)	초등학교 42학급(일반 41, 특수1)	13,388.00
	병설유치원 6학급(일반 5, 특수1)	1,375.73
	돌봄교실(2)	237.27
교사동 연면적		15,001.00
지하주차장(75대 이상)		3,000.00
총 연면적		18,001,00

라. 학급수 및 학생수

- 학급수 : 48학급(초: 일반41, 특수1 / 유: 일반5, 특수1),

- 학생수 : 1,256명[초: 1,140, 유: 112(4)]

마. 지역지구 : 제2종 일반주거지역, 제1종 지구단위계획구역

바. 건폐율/용적률 : 50% 이하 / 200% 이하 (※ 현재 도시계획결정 이내)

사. 층    수 : 지하1층/지상5층 이하

※ 도시계획결정 등 법적 제한 및 준수사항 검토에 대한 책임은 공모참가자에게 있음

아. 용    도 : 교육연구시설

자. 주차대수 : 75대 이상(법정 주차대수 이상 확보, 지하 주차장으로 설치)

차. 예정공사비 : 31,708,105천원

* 용지비 37,784,588천원 별도

* 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방 등 모든 공사비, 제경비, 부가가치세 포함

* 총 예정사업비는 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있음

카. 예정 설계금액 : 1,234,150천원

* 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방 등 모든 설계비, 지질조사비, 부가가치세 포함

* 다른 법령에 의하여 별도 계약이 필요한 경우 반드시 공동도급으로 계약하여야 함(예시: 전기, 소방 등)

* 에너지절약계획, 에너지순환·자원 활용계획, 신재생에너지 계획 등 작성 및 행정절차, 설계 안전성 검토 포함

* 건축물에너지효율등급 및 제로에너지건축물인증, BF인증 등 관련 업무비용 미포함

(인증 관련 업체 별도 선정 예정으로 적극 협력해야 함)

* 국토교통부 건축설계공모지침에 의거 설계공모 심사결과 당선작으로 선정된 자를 계약상대자로 결정하며 설계예정금액을 계약금액으로 함

타. 대상지 현황

[그림 2-] (가칭)서울산빛초등학교 위치도

파. 설계기간 : 착수일로부터 270일

* 각종 심의 및 컨설팅, 허가 및 신고 협의, 일상감사, 기술자문위원회(계획 및 기술심의), 건설위원회, 유관기관 협의 및 인증업무 등의 기간 포함

하. 설계범위

- (가칭)서울산빛초등학교 교사 신축 사업에 따른 건축, 토목, 조경, 기계, 소방(기계, 전기), 전기, 통신공사 설계용역

- 에너지 절약계획서 검토 및 작성 업무, 설계 안전성 검토 업무

- 건물에너지관리시스템(BEMS) 설치 관련 업무

- 건축물 에너지효율등급인증 및 제로에너지건축물인증, 장애물 없는 생활환경(BF)인증 관련 지원업무

- 사업추진에 필요한 각종 유관기관의 인허가, 승인, 협의 등에 필요한 제반사항에 대하여 발주청과 협의한 후 용역기한 내에 건축승인 등 모든 행정절차 포함

※ 관련법 상 본 사업에 해당되는 각종 인증 및 승인 업무 일체 포함

1.3 공모방식 : 일반설계공모

1.4 사용언어 및 단위 : 한국어 및 미터법

1.5 참가자격

가. 「건축사법」에 의한 건축사자격을 소지하고, 같은 법에 의하여 건축사사무소 등록을 마친 자로서 관계법령에 결격사유가 없는 업체

나. 응모 신청 등록일로부터 작품접수기간 내 부도 또는 도산 상태에 있거나, 해당 관청으로부터 취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등 행정처분을 받은 자는 응모할 수 없음

다. 공동응모 시 응모자 모두 “가”항, “나”항의 자격조건을 모두 갖추어야 하며, 참여비율이 가장 높은 건축사를 대표자로 선정하여야 함

라. 건축사법시행령 제21조의2에 의한 외국건축사면허(자격) 취득업체는 상기 “가”항, “나”항의 건축사사무소 개설자와 공동이행 방식으로 참여가능(주계약자는 국내건축사로 함)

1-6. 설계공모 일정

구 분	일 정	세부사항
설계공모 공고	2023. 2. 17.(금)	∘ 설계공모 공고: 조달청 나라장터 및 서울시교육청 설계공모 홈페이지(www.edu-design.org) [이하 에듀디자인]
공모참가등록	2023. 2. 24.(금) ~2023. 2. 27.(월)	∘ 에듀디자인 > 참가등록하기 ∘ 등록시간 : 9:00~17:00까지
현장설명회	2023. 3. 3.(금)	∘ 장소 : (가칭)서울산빛초등학교 부지 내 ∘ 시간 : 추후 별도 공지 ※ 현장설명회는 코로나 19 사회적 거리두기로 인해 취소될 수 있음
질 의 접 수	2023. 3. 7.(화) ~2023. 3. 8.(수)	∘ 참가신청자에 한하여 에듀디자인 참가안내>질의게시판 문의
질 의 회 신	2023. 3. 14.(화)	∘ 에듀디자인 참가정보>질의 안내 게시
공고작품접수	2023. 4. 10.(월)	∘ 접수장소 : 강동송파교육지원청 학교시설지원과 ∘ 접수시간 : 10:00~17:00까지 에듀디자인 등록확인서(설계공모안 제출서) 출력 후 필히 지참 (에듀디자인 > MYPAGE > 등록확인서 출력 > 마우스 우클릭 후 출력)
공모작품심사	2023. 4. 20.(목)	∘ 장소 : 강동송파교육지원청 1층 대회의실 ∘ 시간 : 14:00
결 과 발 표	2023. 4. 25.(화)	∘ 에듀디자인 수장작란 게재 ∘ 당선작 및 입상작에 한하여 개별 통보

* 상기 일정은 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경 일정은 홈페이지에 게제 등 이용

1-7. 참가등록

가. 설계공모 참가등록 서류 접수

- 접수방법 : 에듀디자인 > 참가등록하기

* 현장설명회 장소에서는 참가등록 및 질의 접수를 받지 않음

- 참가등록 확인 : 참가등록확인서 출력기간 중 참가등록확인서(설계공모안 제출서) 출력

* 출력 안 될 경우, 참가등록이 안 된 것이므로 해당 교육지원청 담당자에게 문의

나. 설계공모 참가자 업로드 서류목록

구 분	구비 서류	부 수	비 고
1	건축사면허증 사본	1부
2	건축사사무소등록증 사본	1부
3	사업자등록증 사본	1부

- 외국건축가 자격증의 경우 한글번역본으로 제출

- 공동참가의 경우 참가자 각각 상기 서류 1부씩 제출

1-8. 현장설명회

가. 장소 : (가칭)서울산빛초등학교 부지 내

나. 시간 : 2023. 3. 3. (시간 별도 공지)

다. 참석 대상 : 응모업체 대표자 또는 위임받는 자

* 현장설명회에 참석 의무는 없으나, 아래의 내용을 제대로 숙지하지 못한 책임은 응모자에게 있음

라. 설명 내용 : 현지 대지 조건, 주요 과업내용, 설계 기본방향 및 주안점 설명

* 현장설명회 장소에서 질의는 허용되지 않으며, 공식적인 질의회신서 외에 어떠한 답변도 효력을 갖지 않음(현장설명 의무사항 아님)

* 현장설명회는 코로나 19 사회적 거리두기로 인해 취소될 수 있음

1-9. 질의응답

가. 질의 접수 : 2023. 3. 7.(화) ~ 2023. 3. 8.(수)

나. 접수 방법 : 에듀디자인(http://www.edu-design.org) > 질의게시판 질의

다. 질의 응답 : 2023. 3. 14.(화)

라. 응답 방법 : 에듀디자인 > 참가안내 > 질의안내게시(http://www.edu-design.org)

마. 유의 사항

- 질의서 발송 후 수신 여부를 확인하여야 함. 단, 접수일 이내 도착분에 한함

- 질의는 설계응모 참가자별로 1회로 한정함(단, 질의개수는 제한 없음)

- 질의는 한글을 사용하며 명확히 작성하여야 함

- 설계공모 질의서에 대한 답변 사항은 본 설계지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 설계지침서와 동일한 효력을 가짐

- 메일 전송오류 등으로 내용을 확인 할 수 없는 경우, 질의자의 인적사항 등 질의사항의 기재사항이 누락된 질의, 질의 내용이 설계공모 지침과 관련이 없는 사항에 대하여는 응답하지 아니할 수 있음

- 설계공모 기간 중 발생하는 추가 제공 자료나 정보는 에듀디자인을 참고해야 하며, 공모참가자는 이를 확인해야 할 의무가 있고, 미확인으로 인하여 발생하는 책임은 참가자에게 있음

1-10. 작품접수

- 접수방법 : 방문접수

- 접수장소 : 서울특별시강동교육지원청 학교시설지원과

(주소 : 서울특별시 송파구 잠실로 26)

- 접수일자 : 2023. 4. 10.(월)

- 제출자료는 설계공모지침서 2.4 참고

- 에듀디자인(http://www.edu-design.org)에서 등록확인서 출력 후 필히 지참

1-11. 심사 전 기술 검토

가. 발주기관에서는 응모작의 법규 및 동 공모 지침 위반사항을 검토하고 그 결과(기술검토서)를 작성, 기록하여 심사위원회에 제출함

- 법규위반 : 국토계획법 , 건축법, 주차장법, 장애인 편의 증진법 및 기타 관계법규의 주요 위반사항

- 지침위반 : 계획면적 및 추정공사비 초과, 제출도서 누락, 그 외 지침서 위반사항

※ 국토교통부 건축 설계공모 운영지침 참조

1-12. 심사위원 명단 (가나다순)

연번	성명	소속	비고
1	나은중	네임리스건축사사무소
2	남지연	㈜건인이앤씨건축사사무소
3	이현우	㈜이집건축사사무소
4	임영환	홍익대학교
5	조성주	㈜엠오엠건축사사무소
예비	신성진	볼드아키텍츠건축사사무소

* 예비심사위원은 심사위원의 사정으로 참여 곤란할 경우, 심사위원으로 참여하며 심사위원의 특별한 사정이 없는 경우라고 예비심사위원 당사자가 희망 시 모든 심사과정을 참관할 수 있음

1-13. 심사방법

가. 심사위원에서 정한 방법에 따라 공정하고 합리적으로 심사하여 당선작(입상작)을 선정

나. 심사위원회는 위원 중 과반수 이상 참석 시 진행할 수 있음

다. 위원장은 회의를 진행하며, 심사위원회의 동의를 얻어 공모안의 심사에 필요한 세부적인 사항을 결정할 수 있음

라. 위원장은 심사위원들의 의견을 수렴하여 심사방법을 결정하여 진행할 수 있으나 특별한 사정이 있지 아니한 경우 국토교통부 건축 설계공모 운영지침에서 정하는 바에 따라 토론에 따른 투표제를 우선 적용하여 평가기준에 따른 심사결과 보고서를 심사위원별로 각각 작성하여 제출함

마. 심사위원회는 발주기관으로부터 심사 전 기술 검토사항을 보고 받은 후 협의하여 다음에 해당하는 작품에 대한 실격 및 불이익 처분 여부를 결정하여야 하며 실격 판정 시는 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아 평가대상에서 제외함

- 심사에 불공정한 영향을 미치는 행위를 한 경우

- 설계 공모 안이 이미 발표된 다른 작품을 모방한 경우

- 부지경계를 임의 조작하여 대지면적을 초과하여 설계한 경우

- 제출도서에 해당업체를 인지할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우

- 공동참가의 경우 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴 한 경우

- 심사과정에 관여하거나 심사와 관련하여 불필요한 이의를 제기하는 경우

- 건축법 등 관련 법령을 과도하게 위반 한 경우

바. 작품선정을 위한 논의과정은 심사위원회 의결로서 비공개로 하되 심사내용은 녹화함

사. 응모자는 심사결과에 대하여는 이의를 제기할 수 없음

아. 심사결과 응모작 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 당선작을 선정하지 않을 수 있음

자. 발주기관은 제출된 공모안이 없거나 1개 뿐인 경우(심사결과 실격 처리되어 1개 작품만 남은 경우도 포함) 재공모를 하거나 설계공모가 아닌 다른 입찰방법을 적용할 수 있음

차. 심사위원이 서울시교육청 설계공모 당선작 및 기타 입상작으로 선정되었건 작품과 동일한 작품으로 응모했다고 판단할 경우 당선이 된 이후라도 당선을 취소할 수 있으며 응모자는 당선 취소된 날로부터 6개월 간 서울시교육청에서 실시하는 모든 설계공모 참여를 제한함

카. 심사위원은 심사과정 중 외부와 연락을 주고받을 수 있는 핸드폰 및 전자기기의 사용을 금함

1-14. 당선작 및 입상작 선정

가. 심사결과 발표 : 2023. 4. 25.(화)

나. 당선작 및 입상작 구분

- 1등(당선작) : 설계권 부여

- 입상작 : 보상비 지급

➀ 4인의 경우 : 최우수 10분의4, 우수 10분의3, 가작 10분의2, 장려 10분의 1

② 3인의 경우 : 최우수 10분의4, 우수 10분의3, 가작 10분의2

➂ 2인의 경우 : 최우수 10분의4, 우수 10분의3

➃ 1인의 경우 : 최우수 3분의1

* 보상비 : 금 100,000,000원

1-15. 제공자료

본 설계공모에 참가 신청한 자는 다음의 도서를 제공받을 수 있다.

가. 학교시설 계획. 설계지침 및 시설기준 개발 학술 연구(간행물 서울교육 2013-38)

나. 학교급식환경개선 매뉴얼

다. (가칭)서울산빛초등학교 신축 사전기획 용역보고서

* 추후 변경내용이 있을 경우 에듀디자인 > 공지사항에 게시하고 참가 등록한 모든 참가자에게 통지한다.

* 상기 자료 및 제공 받은 모든 자료는 발주자의 동의 없이 설계공모 이외의 목적으로 사용할 수 없음

1-16. 설계계약

가. 당선작에 대한 설계용역은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」과 계약기준에 따름

나. 설계공모 당선자는 관련법에 따른 전기, 정보통신, 소방(기계소방, 전기소방)분야 설계면허가 없는 경우에는 전기·정보통신·소방 분야 설계자격자와 공동도급 분담이행방식으로 계약을 체결함. 이 경우 건축사사무소를 개설한 자가 공동수급업체 대표자가 되어야함

다. 당선자는 당선작으로 선정된 사실을 통보받은 후 신속히 설계계약에 관해 협의하여야 하며, 10일 이내 계약하지 않을 경우 포기한 것으로 간주함

라. 당선자가 설계를 진행할 수 없다고 판단되거나 당선자의 사정으로 기본 및 실시설계를 수행하지 못할 경우 2등, 3등에게 순차적으로 설계의 권한을 부여할 수 있음

* 이 경우 이미 상금을 지급한 경우에는 상금 금액만큼 공제한 금액을 설계비로 지급함

마. 설계계약은 별도의 과업지시서 또는 지침에 의함

바. 총사업비의 고려, 사업 여건 변화 등의 불가피한 사유 발생 시 발주자는 당선작의 수정을 요구할 수 있으며, 당선자는 발주자의 정당한 요구를 수용하여야 한다.

사. 당선작 설계자는 서울특별시교육청 기술자문위원회와 발주기관의 요구사항으로 설계변경 등이 필요한 경우 상호 협의하여 결정함

아. 당선작 설계자는 건축서비스산업진흥법 제22조 의거 설계의도가 구현되도록 시공 과정에 참여한다.

1-17. 저작권 및 출판전시

가. 참가작은 창작품이어야 하며 타인의 저작권을 침해해서는 안된다. 타인의 저작권 침해에 따른 모든 책임은 참가자(팀)에게 있으며, 당선작의 경우 입상이 취소될 수 있음

나. 공모안 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 저작권 법령에 따름

다. 제출물의 소유권 및 사용권은 발주기관에 있음

라. 발주기관이 제출물을 보고서 또는 작품집의 출판, 전시 등에 사용하거나 신문, 방송, 인터넷 또는 기타 매체에 제공하는 등 비영리적 목적으로 사용한 경우에도 별도 보상이나 협의가 없이도 가능함

마. 참가자는 제출한 공모안이 제3자의 지적 재산권에 따른 배타적 권리를 침해하지 않음을 보증해야 함

바. 지적재산권과 관련한 문제가 발생할 경우 모든 책임은 참가자에게 있으며, 당작의 경우 입상이 취소될 수 있음

※ 제3자의 지적 재산권이 사용된 경우에는 그 제3자의 승낙서 등 사용권한을 증명하는 서면을 첨부하여야 한다.

1-18. 작품반환

가. 입상작은 반환하지 않는 것을 원칙으로 하되, 당선작 이외의 작품은 발주기관의 판단에 따라 필요시 반환할 수 있음

나. 응모작은 심사결과 발표일로부터 7일 이내에 반출하여야하며, 이에 따른 비용은 응모자가 부담하여야 함

다. 위 기간 내에 반출하지 않은 작품은 임의로 처리하며, 이러한 조치사항에 대하여 응모자는 이의를 제기할 수 없음

1-19. 익명성

가. 응모 제출된 도서는 익명으로 관리함

나. 응모 제출된 도서에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호, 표기 불가함

Ⅱ. 설계지침

2.1 계획의 개요

가. 설계공모 배경 및 목적

1) 이 공모는 ‘(가칭)서울산빛초등학교 신축공사’으로 다양한 교수·학습 변화에 탄력적으로 대응하며 안전하고 쾌적한 교육 공간 디자인이 반영된 새로운 학교 건축을 통해 진보적인 건축 계획안을 선정하고자 개최한다.

2) (가칭)서울산빛초등학교는 위례신도시 조성으로 증가하는 학생들이 안전하고 쾌적한 환경의 교육환경을 조성하고, 기존의 획일 단순화된 설계에서 탈피하여 다양화, 정보화 시대의 창의적인 인간교육을 위한 교육과정 및 신교육 과정에 대응하는 진보적인 학교의 건축 계획안을 마련하고자 한다.

3) 개정교육과정 대응을 위해 필요한 적정 수준의 시설면적을 확충하고, 초등학교 내 병설유치원을 신설하여 유아교육의 공공성 강화 및 수혜자의 만족도를 제고한다.

4) 국가 정책 기반의 공간혁신 방안인 미래학교(그린스마트미래학교)에서 추구하는 교육공간의 모습이 계획안에 반영되어야 한다. (가칭)서울산빛초만의 특징적인 계획방향을 반영하고 세부 사항은 아래의 2.2 설계 기본방향 및 주안점에서 설명한다.

나. 계획개요

구 분	건축개요
위치	서울특별시 송파구 거여동 598
대지면적	11,029.7㎡
건축규모	지하1층, 지상5층
건축선	동, 남측 도로변 10m 건축선 후퇴
관련법령	국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등
도시계획 현황	제2종 일반주거지역, 제1종 지구단위계획구역
연면적	18,001㎡ (교사동 15,001㎡ / 지하주차장 3,000㎡) ※ 허용범위 교사동 연면적의 ±3% 이내

구분	학교명	개교 시기	완성기준(2026)
			구분	학교			유치원		계	전용 돌봄 교실
				일반	급당 인원	특수	일반	특수
학교 신설	(가칭)산빛초	2026. 3.	학급수	41	27.8	1	5	1	48	2
			학생수	1,140		6	112(4)

2021위례택지개발구 (가칭)서울산빛초등학교 시설검토 기준

다. 대상 부지 및 주변 현황

[그림 2-] (가칭)서울산빛초등학교 위치도

① (가칭)서울산빛초등학교 대지는 정사각형의 형태를 취하고 있다. 동측은 40M 폭의 위례서로와 방음벽이 설치된 완충녹지와 접해있고, 남측은 동서로 1.5M의 경사진 20M도로가 있다. 북측과 서측은 1.0~3.0M의 단차가 있는 공동주택(호반써밋 송파1차APT)이 인접하고 있다.

② 지구단위계획구역 내에 위치한 계획대지는 20M도로보다 1.5M 정도 높이차를 두고 조성되어 있으며, 대지 남측이 유일하게 출입이 가능한 곳으로 판단된다.

③ 학교규모에 비해 현저히 적은 대지면적(75% 규모)과 지구단위계획으로 설정된 10M 건축후퇴선으로 가용면적이 60% 규모로 산정되는 대지현황을 고려하여 분석한다.

[그림 2-] (가칭)서울산빛초등학교 대지현황

2.2 설계 기본 방향 및 주안점

가. 기본방향

1) 도로, 학교부지, 인근 아파트단지의 바닥레벨이 다른 점을 고려하여 학생 등하교 출입, 차량 출입의 분리계획과 등하교 학생과 보호자의 안전을 위한 주출입구와 좁은 보행로의 친근하고 안전한 계획을 제안한다.

2) 학교규모에 비해 현저히 좁은 대지조건을 극복한 효율적인 배치 및 운동장 면적의 최소화, 입체적인 공간 계획을 제안한다.

3) (가칭)서울산빛초등학교는 빠르게 변화하는 미래사회에 적합한 학교를 만들기 위해 다음과 같은 개념이 공간계획에 반영하여 미래학교에 대한 비전을 제안한다.

-	학생성장 중심의 교육 공간 조성 : 아이들마다 다른 성장속도와 다양성을 존중할 수 있는 교실공간을 구성하며, 놀이와 휴식, 오픈 또래공간과의 연계가 가능한 공간을 제안한다.

- 창의, 융합교육이 가능한 공간 조성 : 교실과 놀이터/ 도서관과 놀이터/ 식당과 도서관 등의 경계가 없는 학습공간으로의 조성을 의미하며, 수업시간과 방과 후 주말 등의 이용이 가능한 공간계획을 제안하며, 또한 교육과정의 변화에 맞춰 공간의 크기를 조정할 수 있는 융통성 있는 구조계획을 제안한다.

- 미래사회를 준비하는 교육 공간 조성 :

① 디지털 기반의 스마트 학습 환경 조성을 위한 시스템 구축을 제안한다.

② 현실적면서 교육적인 체험이 가능한 그린교육공간을 제안한다. (스칸디아모스월, 스마트 팜, 생태텃밭 등 학생들이 직접 참여하고 공감할 수 있는 공간)

③ 빠른 사회변화 속에서 예측되는 학교규모의 확장과 축소에 탄력적 대응이 가능한 공간 활용 계획을 제안한다.

④ 지역사회와 함께할 수 있는 학교의 공유 공간 및 프로그램 운영이 가능한 계획을 제안한다.

⑤ 학생성장의 차이가 큰 시기를 고려한 그룹으로 나누어 가구 및 커뮤니티 공간 등을 제안한다.

※ 오픈형 계단공간 계획 시 사용자 안전성 확보방안 및 BF 설계 기법이 고려된 계획을 해야 한다.

나. 특화계획

1) 배치 및 동선계획

- 주출입구는 남측, 부출입구는 북측에 배치하고 안전한 통학을 위한 전용 출입구로 계획한다.

- 유치원 가급적 주출입구에 인접하여 배치한다.

- 유치원생을 위한 외부 놀이공간은 초등학교와 분리한다.

- 유치원 통학버스 drop off 공간과 안전한 통학을 위한 보호자 대기공간 등을 배치 계획한다.

- 저학년용 외부공간과 고학년용 외부공간은 분리하여 배치하고 연령별 신체활동에 적합한 형태로 외부공간을 구성한다.(다구획 운동장)

- 학급교실은 가급적 남향으로 배치하여 쾌적한 교실환경을 확보할 수 있도록 계획한다.

- 통학안전 확보를 위하여 지상의 차량 출입 최소화하고 지하주차장을 계획하여 보행자 동선과 차량동선을 분리한다.

- 서비스 차량과 비상시 소방 차량, 구급 차량의 동선 계획을 수립한다.

차량출입구는 남측에 배치하고 도로의 원활한 차량통행이 가능하도록 계획한다.

- 다목적강당, 도서관, 시청각실, 식당 등 전교생이 사용하는 지원공간은 교사동과의 동선 및 사용시간대 등의 유기적 연계를 고려하여 학교생활의 중심공간으로 계획한다.

- 기존의 획일적인 배치 형태를 탈피하여 초등학교에 적합한 다양하고 창의적인 배치안을 제시하되 간결한 이동 동선 확보, 교사동 간 간섭 최소화, 일조 및 채광 확보 등을 고려하여 효율적인 배치안을 제시한다.

[배치안 예시 1]

[배치안 예시 2]

[배치안 예시 3]

2) 평면계획

- 코로나 등 감염병, 지구온난화 등으로부터 안전하고 독립적인 학습공간 및 놀이공간을 소규모로 다수 계획 등 급변하는 환경에 유연하게 대처 할 수 있는 평면을 제안한다.

- 저학년교실은 교실 내 학습공간(입식영역, 좌식영역), 놀이공간, 소규모 계단형 공간 등 다양한 공간조성과 1층 외부공간과 자연스런 연계가 가능한 공간으로 계획한다.

- 일반교실은 크게 연령별 특성을 고려하여 3개의 그룹(1,2학년/ 3,4학년/ 5,6학년)으로 나누어 소규모 커뮤니티 공간을 연계하여 다양한 수업과 학교생활이 가능하도록 계획한다.

- 다양한 규모의 모둠 수업에 용이하게 대응할 수 있도록 책상 재배치 및 공간의 크기 변형이 자유로운 교실 형태로 계획한다.

- 교사연구실, 교사휴게실 등 교사지원공간과 교무센터를 연계 배치하고 행정실 등 행정관리 공간과도 인접 배치할 수 있다. 이 때 각각의 공간은 시각적, 물리적으로 개방하여 유연하게 활용할 수 있도록 계획한다.

- 첨단교실(스마트교실)은 모든 학년에서 이용, 접근이 용이하도록 지원시설zone에 인접 배치한다.

- 첨단교실(스마트교실)은 무선 와이파이 환경을 구축하고 태블릿, 노트북과 같은 전자기기 활용 수업, 모둠별 정보활용 수업이 가능하도록 다양한 규모의 책상을 배치하고 이동식 전자칠판을 두어 자유롭게 이동하며 활용 가능하도록 한다.

- 도서관은 조용한, 정숙한, 전통적인 도서관의 형태를 탈피하여 개방적으로 구성하고 서가공간, 책상이 있는 공간, 좌식 공간 등 다양한 공간의 기능을 융합한다.

- 도서관은 전체 교사동의 중심에 배치하고 어느 교과, 어느 공간에서나 손쉽게 접근 가능하도록 한다.

- 도서관은 1층의 홀과 연계하여 공용공간까지 포함한 넓은 공간으로 조성하거나 외부놀이터와의 연계가 가능하게 하는 등 자유롭고 개방된 공간을 조성하여 책읽기와 놀이, 어울림 등 다양한 행위가 가능한 공간으로 계획한다.

- 다목적실은 주로 저학년의 몸놀이실로 사용할 수 있는 곳에 배치하고, 벽면에 거울을 설치하고, 하나의 큰 공간으로 조성하되 폴딩도어, 가변형 벽체 등을 활용하여 필요 시 두개 또는 세개의 공간으로 분리 활용할 수 있도록 구성한다.

- 공용 공간(복도, 홀)은 단순 통행공간이 아닌 소통, 만남, 놀이, 학습 등의 장소로 활용할 수 있도록 포켓식 커뮤니티 공간으로 계획하여 곳곳에 다양한 규모의 휴식, 학습, 독서공간을 배치한다.

- 상담실은 학생들이 접근하기 쉬운 위치에 배치하고 다양한 목적에 맞는, 편안하게 휴식과 상담이 가능한 공간으로 계획한다.

- 문화 예술 작업과 전시가 가능한 공간을 공용공간에 두어 어느 교과에서든 작업물을 전시, 활용할 수 있도록 계획한다.

3) 공공성 확보계획

- 변화하는 교육과정에 대비할 수 있는 교육공간 창출과 미래지향적 학교시설로서 다양한 학습에 탄력적으로 대응할 수 있는 시설로 사용됨은 물론 지역사회와 유대감을 가질 수 있는 지역문화 교류의 거점공간으로 계획한다.

- 각종 행사, 집회, 학습, 연구, 성과발표 등을 위한 장소인 동시에 지역에서 열린 학교 관점으로 지역민의 예술, 문화 활동에 활용되는 강당, 시청각실, 도서관, 운동장 등의 공간 목적에 맞는 적절한 규모와 부속시설을 확보한다.

- 지역주민이 학교시설을 편리하게 사용할 수 있도록 시설개방에 따른 동선 및 분리 보안을 고려하여 계획한다.

4) 경관 및 친환경계획

- 교사동의 배치, 디자인 계획 시 주변 환경, 고층 아파트와 조화를 이루도록 형태 및 색채계획을 수립한다.

- 생태적이고 자연친화적인 학교공간으로 조성하고 배치에 따라 중정 등을 활용하여 교사동과 인접한 공간에 생태공간을 마련하여 내부 공간과 생태공간을 적극 연계한다.

- 배치에 따라 필로티 공간을 적극 활용하여 부족한 운동장 공간을 보완하고 날씨에 관계없이 야외활동이 가능한 공간을 마련한다.

- 부족한 야외공간을 대체할 수 있도록 옥상 공간을 활용하여, 정원, 휴게공간 등을 조성하고 옥상 공간 구성 시 적정 높이의 안전 펜스 등 안전 확보를 위한 대책을 마련한다.

- 옥상 공간에는 생태학습장, 텃밭 등 자연친화적 요소를 적극적으로 적용하여 휴게공간이자 학습공간으로도 활용 가능하도록 조성한다.

- 그린교육공간의 특화(스칸디아모스월, 스마트 팜 등)계획으로 학습과 생태교육실천이 병행하는 건강한 생태학교 공간을 내. 외부에 조성한다.

- 신재생에너지 공급의무비율은 2023년 기준 32%이상이므로 외부디자인과 지역적 특성을 고려하여 실시설계 과정에서 의도한 바와 문제가 발생하지 않도록 현실성 있는 계획으로 제안한다.

- 「녹색건축물 조성 지원법 시행령」 제 10조에 따라 ‘에너지 절약계획서’ 제출 대상에 해당되므로 아래사항을 고려하여 환경 친화적이며 에너지 효율을 향상시킬 수 있는 시설로 계획한다.

① 건물의 배치, 입면의 개구율, 자재의 선정 등을 적절히 고려

② 외벽 및 창호의 단열 성능 향상을 통한 에너지 절감방안 적용

③ 자연광, 우수 등의 자연요소를 적극적으로 도입한 친환경 건축 및 에너지 소비 최소화 계획이 가능하다고 판단되므로 이를 설계안에 반영할 수 있도록 설계

2.3 (가칭)서울산빛초등학교 설계규모와 스페이스프로그램

모듈 7.5x8.7 기준

구 분	실 명	수량	단위면적	면적	비 고
교수학습 공간	일반교실	41	65.25	2,675.25
	일반교실(특수학급)	1	65.25	65.25
	영어전용교실	2	65.25	130.50
	과학실	2	130.50	261.00	STEAM 겸용가능, 준비실 포함
	실과실	1	130.50	130.50	준비실 포함
	미술실	1	130.50	130.50	준비실 포함
	음악실	1	130.50	130.50	준비실 포함
	STEAM실	1	130.50	130.50
	다목적교실	2	130.50	261.00	저학년 전용
	스마트 첨단교실	1	97.88	97.88
	스마트 메이커스페이스	1	130.50	130.50	준비실 포함
	소 계			4,143.38
지원공간	교사연구실	6	32.63	195.75
	시청각실	1	262.50	262.50	독립적인 행사가 가능한 공간
	도서실	1	341.94	341.94	오픈형 다목적 도서공간 추구
	체육관(다목적강당)	1	828.00	828.00	무대, 준비실, 샤워, 탈의실 포함
	교사휴게/탈의실	2	32.63	65.25	남/녀로 구분
	동아리실	7	32.63	228.38	학생 자치회실 겸용
	식당	1	682.03	682.03
	조리실	1	230.00	230.00
	소 계			2,833.85
관리행정공간	교장실	1	65.25	65.25
	행정실	1.5	65.25	97.88
	교무센터	2	65.25	130.50
	방송실	1	65.25	65.25
	보건실	1	65.25	65.25
	전산(성적처리)실	1	32.63	32.63
	인쇄실	1	32.63	32.63
	문서(보관)실	1	32.63	32.63
	WEE클래스(상담실)	1	65.25	65.25
	관리실	1	32.63	32.63
	운영위원회실	1	32.63	32.63
	창고	2	65.25	130.50
	소계			783.00

구 분	실 명	수량	단위면적	면적	비 고
공용공간	필수 공용공간	연면적의 30%		4,016.40	계단, 로비, 기계,전기실 등
	선택 공용공간(특화)	연면적의 12%		1,611.38
	소계	연면적의 42%		5,627.78
초등학교 연면적				13,388.00
돌봄교실	돌봄교실	2	65.25	130.50
	공용면적	연면적의 45%		106.77
돌봄교실 연면적				237.27
병설 유치원	일반교실	5	65.25	326.25	3세반 2/ 4세반 2/ 5세반 1
	일반교실(특수학급)	1	65.25	65.25
	다목적실	1	97.88	97.88
	교무실	1	32.63	32.63
	학습자료실 및 제작실	1	32.63	32.63
	조리실(식당포함)	1	65.25	65.25
	소계			717.75
	공용공간	연면적의 48%		657.98
병설유치원 연면적				1,375.73
연면적 총계(초등학교+돌봄+유치원)				15,001.00
지하주차장		40㎡	75대	3,000.00	연면적 제외

* 위 면적은 건축기획안(참고용)이므로 설계공모 시 층별 배치, 시설배치, 실별 면적 등을 조정하여 최적의 공모안을 제안해야 함.

※ 계획 설계를 위한 소요공간의 예시(안)이므로 응모자에 따라 전체 연면적의 제한 범위 내에서 개소 및 소요면적의 조정 가능(허용범위±3%)

※ 주차장은 지하주차장을 포함하여 법정 주차대수(75대) 이상 확보

2.4 제출물의 종류

가. 제출도서

종 류	규 격	수량	매수(쪽수)	비 고
가) 설계공모안 제출서 (참가등록확인서) 에듀디자인에서 출력 후 지참	A4세로	1부		서식 1 참조
나) 설계도판	A0세로	1부
다) 설계설명서	A4세로	5부	10장 이내	건폐율, 용적율 등 설계개요 기재 표지 쪽수제외
라) CD	설계도판, 설계설명서(PDF) 조감도, 투시도(JPG)	1개		조감도, 투시도는 렌더링하지 않은 3차원 이미지
마) 청렴서약서	A4세로	1부		서식 4 참조
바) 사용인감계, 인감증명서		각 1부
사) 행정처분 사실확인서	A4세로	1부		공인기관발급, 참가등록일기준 (1년이내 발급분)
아) 공동참가 일 경우 공동수급(참가)협정서(서식 2 참조)		1부		해당 시 참가자 각각 상기 서류 1부씩 제출
자) 대표건축사선임계(법인건축사사무소 대표 2인 이상의 경우)		1부		공동참가 경우 서식 3 참조

나. 제출방법 및 주의사항

- 설계공모안 제출은 직접 방문하여 제출하여야하며, 우편접수는 불가

- 공모안 접수는 제출 마감일에 서울특별시 강동송파교육지원청에 접수된 공모안에 한하며, 상기 “제출도서”를 모두 제출하여야 접수가 가능

- 공모안은 도판과 설계설명서를 따로 봉인하여 사전 신고된 사용인감으로 날인하여 제출

- 공모안 접수 이전에 발생한 훼손, 분실 등은 각 설계공모 참가자의 책임임

2.5 제출물 작성 요령

가. 공통사항

1) 방위는 각 도면의 좌측 상단에 축척은 하단에 정확히 표현

2) 모든 도서에는 암호 등을 기입하거나 설계응모자를 인지할 수 있는 테두리 문자 기호 등은 표기 불가함

3) 축척은 임의로 함

4) 본 설계공모에 사용되는 언어는 한글로 하되, 필요에 따라 한문 또는 영문으로 표기할 수 있으며, 이 경우 괄호를 사용하여 한글표현을 명기

5) 제출물은 모두 흑백으로 표현하며 3D이미지를 포함할 수 있음

6) 본 설계공모에 사용하는 모든 계량단위는 미터법(Metric System) 사용

나. 심사용 설계도판

1) 도판은 A0(가로841㎜ X 세로1188㎜) 1매로 단변이 수평이 되도록 작성하여 제출

2) 도판은 작품 심사 및 전시가 가능하도록 두께 10㎜ 압축 폼보드에 테두리 없이 부착하여 제출

3) 도판의 후면에는 설계공모 참가신청 접수증의 접수번호를 표기하여 제출

4) 도판의 내용은 설계도면 및 3D 이미지, 다이어그램을 포함한다. 그 외 규정되지 않은 도판의 구성과 표현은 응모자 자율로 작성 가능

다. 설계설명서

1) 설계설명서에 포함되어야 할 기본구성

- 표지 [서식 9] 서식 및 목차에 따라 표기

- 설계개요

- 건축개요 및 시설면적표, 세부용도별 면적표 [서식 10,11]

- 주요 설계개념 및 주변요건 검토

- 대지현황 분석

- 건축계획(배치도, 평면도, 단면도, 동선계획 등)

- 옥외시설 및 조경계획

- 개략공사비 산출서 [서식 12]

- 관련법규 검토서 [ 서식 13]

- 과업수행계획, 기타 설계자가 필요하다고 인정하는 사항

2) A4(가로210㎜ X 세로297㎜) 크기로 단변이 수평이 되도록 작성하며, 테두리 없이 좌철 무선 무철로 본드 제본하여 제출

3) 제공된 표지를 사용, 총 10쪽 이내로 작성하되, 작성순서는 가급적 위의 순서대로 작성(단면인쇄만 허용)

* 쪽수 산정 시 인쇄된 면을 쪽수에 포함(표지제외)

4) 표지를 제외한 내용물의 제목 등의 크기는 가급적 다음과 같이 작성

- 제목(16포인트), 부제목(14포인트), 일반글자(12포인트)

붙임

1. <서식 1> 응모신청서(응모신청접수증)

2. <서식 2> 공동수급(참가)협정서

3. <서식 3> 대표건축사 선임계

4. <서식 4> 청렴서약서

5. <서식 5> 사전접촉 여부 확인서

6. <서식 6> 불공정 행위 신고서

7. <서식 7> 심사위원 기피 및 제척 신청서

8. <서식 8> 심사위원 회피 신청서

9. <서식 9> 설계설명서 표지규격(A4, 종)

10. <서식 10> 건축개요 및 시설면적표

11. <서식 11> 세부용도별 면적표

12. <서식 12> 개략공사비 산출서

13. <서식 13> 관련법규 검토서

14. <별첨 1> 공모지침 위반시 실격 및 감점기준(투표제)

15. <별첨 2> 공모지침 위반시 실격 및 감점기준(채점제)

[서식1] 응모신청서

응 모 신 청 서
참가등록 접수번호		자동입력		작품 접수번호		발주기관에서 기재
대 표 자	업 체 명			사업자등록번호
	대표자명			주 민 등 록 번 호
	E-mail			전화번호(FAX)
	주 소
공동응모	업 체 명			사업자등록번호
	대표자명			주민등록번호
	E-mail			전화번호(FAX)
	주 소
서울특별시강동송파교육지원청에서 주최하는 (가칭)서울산빛초 신축공사 설계공모에 있어서 입찰공고 및 설계공모지침서를 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 1. 설계도판(A0) 1부 2. 설계설명서(A4) 5부 3. USB(설계도판, 설계설명서, 투시도, 조감도) 1개 4. 청렴서약서(A4) 1부 5. 인간증명서, 사용인감계 각 1부 6. 사전접촉 여부 확인서 1부 7. 공동참가협정서(공동으로 참가할 경우) 1부 8. 대표자 선임계(공동으로 참가할 경우) 1부 9. 불공정 행위 신고서(해당있을 경우) 1부 10. 심사위원 기피 및 제척 신청서(해당있을 경우) 1부 20 . . . 신청인 : (인) (대표자) 서울특별시강동송파교육지원청 교육장 귀하
------------------------ 절 취 선 --------------------
응모신청 접수증
※ 접수번호 발주기관에서 기재							접 수 인
업 체 명			사업자등록번호
대표자명			주민등록번호
주 소			전화번호(FAX)

[서식2] 공동수급협정서(공동이행방식)

공동수급(참가)협정서

제1조 (목적) 이 협정서는 "(가칭)서울산빛초 신축공사 설계용역"을 (     ), (     )가 공동으로 설계공모에 참가하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동참가 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동참가자의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동참가업체(자)의 구성원은 다음과 같다

1. 업체명 :                   (소재지 :               대표자 :       )

2. 업체명 :                   (소재지 :               대표자 :       )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동참가업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (공동응모 비율 등) 공동응모 출자비율 또는 분담내용은 당선 후 공동응모자 및 계약 담당부서의 협의에 따라 계약방식을 결정하고 그에 따른 지분비율, 분담내용 등을 결정토록 한다.

제6조 (효력기간) 본 협정서는 당사자 간의 서명과 동시에 발효하며, 설계공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되는 경우에는 최종 설계완료 후 종결된다.

제7조 (의무) 공동참가업체(자) 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제8조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제9조 (권리·의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제10조 ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 발주기관에 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제11조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동참가협정서를 체결하고, 그 증거로 구성원이 기명날인한 협정서를 각각 1부씩 보관한다.

년    월    일

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

참여비율 :               %

○ 공동참가 업체 구성원

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

참여비율 :                %

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

참여비율 :                %

서울특별시강동송파교육지원청 교육장 귀하

[서식3] 대표건축사 선임계

대 표 건 축 사 선 임 계

본인은 ○○○ 건축사사무소의 대표(공동대표) 또는 건축사로서 서울특별시강동송파교육지원청에서 시행하는 『(가칭)서울산빛초 신축공사 설계공모』에 관한 모든 권한을 ○○○(○○○ 건축사사무소 대표 또는 대리인) 에게 위임합니다.

년    월    일

○○○ 건축사사무소

대표 건축사 ○○○

서울특별시강동송파교육지원청 교육장 귀하

※ 하나의 설계사무소에 대표 건축사가 2인 이상 있거나 두 업체 이상의 설계사무소가 합동으로 작품을 제출 시 1인 또는 1개사를 대표자로 선임해야 함

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능

[서식4] 청렴서약서(공모참가자용)

청렴서약서

본인은 『(가칭)서울산빛초 신축공사 설계공모』와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계공모 심사가 되도록 아래의 사항을 준수하고, 만약 이를 위반할 시에는 관계법규에 의거 처벌 받음은 물론 어떠한 제재 조치를 당하여도 이의를 제기하지 않겠습니다.

1. 특정인의 당선을 위한 담합 및 심사위원 사전접촉 등 설계공모의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

2. 당해 설계공모와 관련하여 이유여하를 막론하고 심사위원이나 관계공무원에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

년     월     일

○ 공동참여응모 대표업자

회사명 :

주  소 :

대표자 :                (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업자

회사명 :

주  소 :

대표자 :                (인)

전화번호 :

서울특별시강동송파교육지원청 교육장 귀하

[서식5] 사전접촉 여부 확인서

사전접촉 여부 확인서

본인은 『○○학교 △△공사 설계공모』와 관련하여 심사위원과의 사전접촉(전화통화 및 사전설명 등) 등의 행위를 하지 않았음을 확인하며, 향후 사전접촉 사유가 밝혀지는 경우에는 관계법규에 의거 처벌 받음은 물론 어떠한 제재 조치를 당하여도 이의를 제기하지 않겠습니다.

년     월     일

○ 공동참여응모 대표업자

회사명 :

주  소 :

대표자 :                (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업자

회사명 :

주  소 :

대표자 :                (인)

전화번호 :

서울특별시강동송파교육지원청 교육장 귀하

[서식6] 불공정 행위 신고서

불공정 행위 신고서

○ 수  신 : 서울특별시교육감 귀하

○ 용역명 : (가칭)서울산빛초 신축공사 설계공모

발생내용

(6하 원칙에 의하여 작성하고 필요시 증빙자료를 수집하여 제출한다.)

※ 작성하여 전자우편 송부 후 서울특별시교육청 설계공모 심사주관부서 담당자와 유선통화로 수신여부 확인할 것

위와 같은 사실이 있었기에 신고합니다.

년    월    일

제 출 자    소 속 명 :

연 락 처 :

직    위 :

성    명 :             (인)

※ 신고처: 공고문에 지정된 심사주관부서 전자우편(limboram82@sen.go.kr)

[서식7] 심사위원 기피 및 제척 신청서

심사위원 기피 및 제척 신청서

□ 사 업 명 :

□ 기피 및 제척 위원 및 사유

성 명	소 속	기피․제척 사유

1. 근거 및 사유 필히 제시

2. 필요 시 증빙자료 첨부

년    월    일

제 출 자    소    속 :

연 락 처 :

직    위 :

성    명 :             (인)

서울특별시강동송파교육지원청 교육장 귀하

[서식8] 심사위원 회피 신청서

심사위원 회피 신청서

□ 사 업 명 :

□ 회피 사유

성 명	소 속	기피․회피 사유

국토교통부 건축 설계공모 운영 기준 제12조에 따라 당해 설계공모의 심사위원을 회피하고자 합니다.

년    월    일

제 출 자    소    속 :

연 락 처 :

직    위 :

성    명 :             (인)

서울특별시강동송파교육지원청 교육장 귀하

[서식9] 설계설명서 표지규격 (A4,종)

60

(가칭)서울산빛초등학교 신축공사 설계용역

10

설계설명서

20

2023.  .

				30	30	20
30
20

◦“글씨체”

- 제목 : 휴먼명조 20 Point

- 날짜 : 휴먼명조 16 Point

- 설계설명서 : 휴먼명조 14 Point

(단위 : mm)

※ 외곽선은 표지 (A4)의 끝부분을 표시한 것이므로 작성시에는 선이 없음

[서식10] 건축개요 및 시설면적표

건축개요 및 시설면적표

구 분		설 계 내 역	비 고
건물개요	대지위치
	대지면적	㎡
	지역지구
	연 면 적	㎡
	건축면적	㎡
	구 조
	층 수	층
	최고높이	m
	건 폐 율
	용 적 율
기타시설물 개요
주요부분 마감
설비개요
주차개요			지하 대, 지상 대
조경개요
기타사항

※ 기타 시설물 개요

건축물 이외 설계자의 의도에 따라 설치되는 시설물의 개요로서 시설물에 대한 규모 면적 등에 대하여 기재

[서식11] 세부용도별 면적표

세부용도별 면적표

층 별	용 도	바닥면적(㎡)			비고
		전용면적	공용면적	합계
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

[서식12] 개략공사비 산출서

개략공사비 산출서

구 분	재료비	노무비	경비	계	비고
총 계
건축공사
토목공사
부대공사
기계설비공사 (소방포함)
전기설비공사 (소방포함)
통신공사
신재생에너지공사
폐기물처리공사
소계
제경비
합계
부가가치세
총공사비

[서식13] 관련법규 검토서

관 련 법 규  검 토 서

법 규 명 및 조 항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고

[별첨 1] 공모지침 위반 처리기준(일반 설계공모-투표제)

공모지침 위반 처리기준

1. 실격 적용 기준

위 반 항 목	비고
○ 건축법 등 관련 법령이나 규정을 중대하게 위반한 경우 ○ 총 공사비, 건축규모, 주요 기능별 면적 등 설계공모지침서 등의 규정을 과도하게(공모안을 사용할 수 없어 전면 재설계가 필요한 수준) 위반한 경우 - 부지경계를 임의조작하여 대지의 형태변경 및 면적을 다르게 작성한 경우(잘못 작성한 경우도 포함) - 제시된 공모안의 면적을 임의로 조작한 경우, 건폐율 및 용적율을 초과한 경우 ○ 익명성 유지의 원칙등 공정한 평가를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 한 경우 ○ 제출 응모업체가 심사위원과의 사전접촉, 부정, 비리행위 사실이 확인된 경우 등 ○ 응모업체가 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 사실을 숨기고 응모한 경우 ○ 공동 참가한 경우 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴한 경우 ○ 설계공모안이 이미 발표된 다른 작품을 모방한 경우	실격 대상 작품은 심사위원회 상정·의결

2. 경미한 위반 기준

구 분	위 반 항 목	비 고
공모안 작성 위반	1. 제출도서 작성 제한내용 위반 [3차원 평면, 조감도, 투시도, 3차원 이미지(사진) 등]
	2. 공모안 제출도서 제출 수량 부족 시
	3. 공모안 기준 쪽수 제한 위반
	4. 공모안 규격 위반 (재질, 규격 등)
	5. 공모안 제출방법 (좌철 무선 무철) 위반
	6. 설계공모지침서에서 제공한 목차 및 서식을 준수하지 않고 임의로 작성한 경우
	7. 제시한 연면적 또는 예정공사비를 초과한 경우

[별첨 2] 공모지침 위반 처리기준(일반 설계공모-채점제)

공모지침 위반 처리기준

1. 실격 적용 기준

위 반 항 목	비고
○ 건축법 등 관련 법령이나 규정을 중대하게 위반한 경우 ○ 총 공사비, 건축규모, 주요 기능별 면적 등 설계공모지침서 등의 규정을 과도하게(공모안을 사용할 수 없어 전면 재설계가 필요한 수준) 위반한 경우 - 부지경계를 임의조작하여 대지의 형태변경 및 면적을 다르게 작성한 경우(잘못 작성한 경우도 포함) - 제시된 공모안의 면적을 임의로 조작한 경우, 건폐율 및 용적율을 초과한 경우 ○ 익명성 유지의 원칙등 공정한 평가를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 한 경우 ○ 제출 응모업체가 심사위원과의 사전접촉, 부정, 비리행위 사실이 확인된 경우 등 ○ 응모업체가 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 사실을 숨기고 응모한 경우 ○ 공동 참가한 경우 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴한 경우 ○ 설계공모안이 이미 발표된 다른 작품을 모방한 경우	실격 대상 작품은 심사위원회 상정·의결

2. 경미한 위반 기준

구 분	위 반 항 목	감점기준	비 고
공모안 작성 위반	1. 공모안 제출도서 제출 수량 부족 시	0.5점/건	감점 대상 작품은 심사위원회 상정·의결 ※ 항목별 감점 최대 2점
	2. 공모안 기준 쪽수 제한 위반	초과 쪽수당 0.5점
	3. 공모안 규격 위반 (재질, 규격 등)	0.2점/건
	4. 공모안 제출방법 (좌철 무선 무철) 위반	0.1점/건
	5. 설계공모지침서에서 제공한 목차 및 서식을 준수하지 않고 임의로 작성한 경우	0.5점/건