수명중학교 급식실 증축 및 식당 리모델링 공사

설계공모안 기술검토의견 공고

구분	검토 기준	위반작품 접수번호
관련 법령 위반 여부	법정 규모 제한 준수 여부 (건폐율 60%, 용적률 200%, 5층 이하)	-
	대지 현황조건 준수 여부 (부지경계 임의조작 등, 잘못 작성한 경우 포함)	-
	기타 중대한 위반사항(해당하는 경우만 기재)	-
설계공모 지침서에서 요구한 사항을 과도하게 초과하거나 미달한 경우	기준 규모 준수 급식실 증축 연면적 284.21㎡ ±3% 식당 리모델링 면적 337.73㎡ ±3%	4	식당 리모델링 면적 부족 * 최소면적기준 337.73㎡*97%=327.59㎡, 제안 면적 321.63㎡로 약 6㎡ 부족
	증축 위치 준수 : 강당 1층 필로티 주차장	-
	전체 학교면적에 대해 200㎡당 1대 이상 주차대수 확보(증축으로 인한 주차 이설 포함)	3	주차대수 부족 * 필요 40대, 제안 36대로 4대 부족
	식당과 인접하여 세면대 및 식수대 배치	-
	기타 중대한 위반사항(해당하는 경우만 기재)	-
설계공모 일반 규정 위반 여부	제출도서 규격 위반 여부	-
	익명성 준수 여부 등	-

※ 상기 기술검토의견의 심사 반영 여부는 설계공모심사위원회의 의결을 통해 결정함.

※ 관련사항 문의기간 : 2023. 4. 20.(목) 13:00 ~ 17:00