설계공모 지침서

[사업명 : 서울구산초 그린스마트 미래학교

개축공사 설계용역]

2023. 2.

서울특별시 서부교육지원청

학교시설지원과

Ⅰ. 일반지침

1.1 설계공모명 : 서울구산초 그린스마트 미래학교 개축공사 설계용역

1.2 사업개요

가. 위 치 :  서울특별시 은평구 서오릉로 15길 16

나. 대지면적 : 11,360.70㎡

다. 연면적 : 10,989.48㎡{(교사동 개축, 다목적강당 리모델링)±3%범위 내에서

조정 가능}

< 철거공사 >

구 분	범 위	면 적(㎡)	비 고
철거	교사동(본관동), 창고1,2,3	7,162.29
	소계	7,162.29

< 개축공사 >

구 분	범 위	연면적(㎡)	비 고
개축	교사동(본관동)	10,989.48	지하주차장 포함 일부 용적율산정용 연면적 제외
존치	다목적강당	1,726.80
	소계	12,716.28
연면적		12,716.28
용적율 산정용 연면적		9,887.00

라. 지역지구 : 제2종 일반주거지역

마. 건폐율/용적률 : 30% 이하 / 120% 이하 (현재 도시계획결정 이내)

바. 층 수 : 7층 이하의 규모로 계획

* 도시계획변경 중으로 확인하여 설계에 반영할 것(5층->7층)

사. 용 도 : 교육연구시설

아. 주차대수 : 64대 [법정 주차대수(64대) 이상 확보]

자. 예정공사비 : 32,426,485천원

* 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방 등 모든 공사비, 제경비, 부가가치세 포함

* 설계 및 감리 용역비 제외

차. 예정 설계금액 : 1,425,342천원

* 국토교통부 건축설계공모지침 제5조에 의거

* 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방 등 모든 설계비, 부가가치세 포함

* 다른 법령에 의하여 별도 계약이 필요한 경우 반드시 공동도급으로 계약하여야 함(예시: 전기, 소방 등)

* 국토교통부 건축설계공모지침에 의거 설계공모 심사결과 당선작으로 선정된 자를 계약상대자로 결정하며 설계예정금액을 계약금액으로 함

* 각종 인증 수수료 별도

* 총 예정사업비 및 설계용역비는 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있음

카. 설계기간 : 착수일로부터 240일

* 각종 심의 및 허가협의, 일상감사 등의 기간 포함[교육청 내부 기술자문위원회(계획심의,기술심의) 심의 등 실시 예정]

타. 설계범위

- 서울구산초등학교 교사 개축 사업에 따른 건축, 토목, 조경, 기계, 소방(기계, 전기), 전기, 통신공사 설계용역

- 에너지 절약계획서 검토 등 관련 인증 업무

- 건축물 제로에너지건축물 인증, 에너지절약계획서, 장애물 없는 생활환경(BF)인증 등 포함(필요 시)

- 지질조사(5공) 및 사업추진에 필요한 각종 유관기관의 인허가, 승인, 협의 등에 필요한 제반사항에 대하여 발주청과 협의한 후 용역기한 내에 건축승인 등 모든 행정절차 포함

파. 기타사항

- 건축서비스산업 진흥법에 의거 시공단계에서 설계의도구현 업무 수행 의무

※ 총 공사기간의 80% 동안 주 1회 이상 현장 방문 및 주 1회 서류 자문

※ 설계용역비 미포함(용역비 별도)

1.3 공모방식 :  일반설계공모

1.4 사용언어 및 단위 : 한국어 및 미터법

1.5 참가자격

가. 「건축사법」에 의한 건축사자격을 소지하고, 같은 법에 의하여 건축사사무소 등록을 마친 자로서 관계법령에 결격사유가 없는 업체

나. 응모 신청 등록일로부터 작품접수기간 내 부도 또는 도산 상태에 있거나, 해당 관청으로부터 취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등 행정처분을 받은 자는 응모할 수 없음.

다. 공동응모 시 응모자 모두 “가”항, “나”항의 자격조건을 모두 갖추어야 하며, 참여비율이 가장 높은 건축사를 대표자로 선정하여야 함.

라. 건축사법시행령 제21조의2에 의한 외국건축사면허(자격) 취득업체는 상기 “가”항, “나”항의 건축사사무소 개설자와 공동이행 방식으로 참여가능(주계약자는 국내건축사로 함)

1.6 설계공모 일정

구 분	일 정	세부사항
설계공모 공고	2023. 02. 21.(화)	· 설계공모 공고: 조달청 나라장터 및 서울시교육청 설계공모 홈페이지(www.edu-design.org) [이하 에듀디자인]
참가등록	2023. 03. 02.(목) ~2023. 03. 03.(금)	· 에듀디자인 > 참가등록하기 · 등록시간: 09:00~17:00까지
현장설명회	2023. 03. 10.(금)	· 장소: 서울특별시 은평구 서오릉로 15길 16 서울구산초등학교 정문 안쪽(집합 후 이동 안내) · 시간: 14:00 ※ 참가등록자에 한하여 현장설명회 참석가능하며, 코로나-19 위기상황에 따라 일정이 변경될 수 있음 ※ 코로나-19 예방을 위해 마스크착용, 손소독을 철저히 해주시기를 바라며, 학교 출입구에서 체온검사 및 명부작성 후 일정 간격을 유지하여 현장설명회 실시
질의접수	2023. 03. 13.(월) ~2023. 03. 14.(화)	· 참가신청자에 한하여 에듀디자인 참가안내 > 질의게시판 문의 · 등록시간: 09:00~17:00까지
질의응답	2023. 03. 21.(화)	에듀디자인 참가정보 > 질의 안내 게시
작품접수	2023. 05. 02.(화)	· 접수장소 : 서부교육지원청 학교시설지원과 · 접수시간 : 10:00∼17:00까지 에듀디자인 등록확인서(설계공모안 제출서) 출력 후 필히 지참 (에듀디자인 > MYPAGE > 등록확인서 출력 > 마우스 우클릭 후 출력)
작품심사	2023. 05. 17.(수)	· 심사장소: 서울특별시서부교육지원청 5층 강당
심사결과 발표	2023. 05. 24.(수)	· 에듀디자인 수상작란 게재 · 당선작 및 입상작에 한하여 개별 통보
작품반환	2023. 05. 26.(금)	· 작품 반환

※ 상기 일정은 우리청 사정에 따라 변경될 수 있음.

1.7 참가등록

가. 설계공모 참가등록 서류 접수 : 2023. 03. 02.(목) ~ 2023. 03. 03.(금)

- 접수방법 : 에듀디자인 > 참가등록하기

※ 현장설명회 장소에서는 참가등록 및 질의 접수를 받지 않음.

- 참가등록 확인 : 참가등록확인서 출력 기간 중 참가등록확인서(설계공모안 제출서) 출력

※ 출력 안될 경우, 참가등록이 안된 것이므로 해당 교육지원청 담당자(☏ 02-390-5660)에게 문의

나. 설계공모 참가자 업로드 서류

구분	구 비 서 류	부수	비고
(1)	건축사면허증 사본	1부
(2)	건축사사무소등록증 사본	1부
(3)	사업자등록증 사본	1부

- 외국건축사 자격증의 경우 한글번역본으로 제출

- 공동참가의 경우 참가자 각각 상기 서류 1부씩 제출한다.

1.8 현장설명회

가. 장 소 : 서울특별시 은평구 서오릉로 15길 16, 서울구산초등학교 정문 안쪽

(모여서 이동하여 안내)

나. 시 간 : 2023. 03. 10.(금) 14:00

다. 참석 대상 : 응모업체 대표자 또는 위임받은 자

※ 현장설명회에 참석 의무는 없으나, 아래의 내용을 제대로 숙지하지 못한 책임은 응모자에게 있음.

라. 설명 내용 : 현지 대지 조건, 주변현황, 주요과업내용, 설계기본방향 및 주안점 설명

※ 현장설명회 장소에서 질의는 허용되지 않으며, 공식적인 질의회신서 외에 어떠한 답변도 효력을 갖지 않음(사유 : 현장설명회 의무사항 아님)

1.9 질의응답

가 . 질의 접수 : 2023. 03. 13.(월) ~ 2023. 03. 14.(화) (※참가등록자에 한함)

나. 접수 방법 : 에듀디자인(http://www.edu-design.org) > 질의게시판 질의

다. 질의 응답 : 2023. 03. 21.(화)

라. 응답 방법 : 에듀디자인 >참가안내>질의 안내 게시(http://www.edu-design.org)

마. 유의 사항

- 질의서 발송 후 수신 여부를 확인하여야 함. 단, 접수일 09:00~17:00이내 도착분에 한함.

- 질의는 설계응모 참가자별로 1회로 한정함.(단, 질의개수는 제한 없음)

- 질의는 한글을 사용하며 명확히 작성하여야 함.

- 설계공모 질의서에 대한 답변 사항은 본 설계지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 설계지침서와 동일한 효력을 가짐.

- 메일 전송오류 등으로 내용을 확인 할 수 없는 경우, 질의자의 인적사항 등 질의사항의 기재사항이 누락된 질의, 질의 내용이 설계공모 지침과 관련이 없는 사항에 대하여는 응답하지 아니할 수 있음.

- 설계공모 기간 중 발생하는 추가 제공 자료나 정보는 에듀디자인

(www.edu-design.org)을 참고해야 하며, 공모참가자는 이를 확인해야 할 의무가 있고, 미확인으로 인하여 발생하는 책임은 참가자에게 있음.

1.10 작품접수

가. 접수방법: 방문접수

나. 접수장소: 서울특별시서부교육지원청 4층 학교시설지원과

(주소: 서울특별시 서대문구 이화여대2길 15)

다. 접수일자: 2023. 05. 02.(화) 10:00 ~ 17:00

라. 제출자료는 설계공모지침서 2.4, 2.5 참고

마. 에듀디자인(http://www.edu-design.org)에서 등록확인서 출력 후 필히 지참

1.11 심사 전 기술 검토

가. 발주기관에서는 응모작의 법규 및 동 공모 지침 위반사항을 검토하고 그 결과(기술 검토서)를 작성·기록하여 심사위원회에 제출함.

- 법규위반 : 국토계획법, 건축법, 주차장법, 장애인 편의 증진법 및 기타 관계법규의 주요 위반사항

- 지침 위반 : 계획면적 및 추정공사비 초과, 제출도서 누락, 그 외 지침서 위반사항

- [참고1] 공모지침 위반시 실격 및 감점기준 참고

1.12 심사위원 명단

연번	성명	소속	비고
1	신춘규	씨지에스 건축사사무소
2	우대성	㈜건축사사무소 오퍼스
3	이경선	홍익대학교
4	전이서	성균관대학교
5	천장환	경희대학교
예비	정재학	상하건축사사무소

* 예비심사위원은 심사위원의 사정으로 참여 곤란할 경우 심사위원으로 참여하며 심사위원의 특별한 사정이 없는 경우라도 예비심사위원 당사자가 희망 시 심사 전 과정을 참관할 수 있음.

1.13 심사방법

가. 심사위원에서 정한 방법에 따라 공정하고 합리적으로 심사하여 당선작(입상작)을 선정

나. 심사위원회는 위원 중 과반 수 이상이 참석 시 진행 할 수 있음.

다. 위원장은 회의를 진행하며, 심사위원회의 동의를 얻어 공모안의 심사에 필요한 세부적인 사항을 결정할 수 있음.

라. 위원장은 심사위원들의 의견을 수렴하여 심사 방법을 결정하여 진행 할 수 있으나 특별한 사정이 있지 아니한 경우 서울특별시교육청 건축설계공모운영지침에서 정하는 바에 따라 토론에 따른 투표제를 우선 적용하며 [별표 1] 평가 주안점에 따른 심사결과 보고서를 심사위원별로 각각 작성하여 제출한다.

마. 심사위원회는 발주기관으로부터 심사 전 기술 검토사항을 보고 받은 후 협의하여 다음에 해당하는 작품에 대한 실격 및 불이익 처분 여부를 결정하여야 하며 실격 판정 시는 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아 평가대상에서 제외함.

- 심사에 불공정한 영향을 미치는 행위를 한 경우

- 설계 공모 안이 이미 발표된 다른 작품을 모방한 경우

- 부지경계를 임의 조작하여 대지면적을 초과하여 설계한 경우

- 제출도서에 해당업체를 인지할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우

- 공동참가의 경우 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴한 경우

- 심사과정에 관여하거나 심사와 관련하여 불필요한 이의를 제기하는 경우

- 건축법 등 관련 법령을 과도하게 위반한 경우

바. 작품선정을 위한 논의과정은 심사위원회 의결로서 비공개로 하되 심사내용은 녹화함.

사. 응모자는 심사결과에 대하여는 이의를 제기할 수 없음.

아. 심사결과 설계응모작 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 당선작을 선정하지 않을 수 있음.

자. 발주기관은 제출된 공모 안이 없거나 1개뿐인 경우(심사결과 실격 처리되어 1개 작품만 남은 경우도 포함) 재공모를 하거나 설계공모가 아닌 다른 입찰방법을 적용할 수 있음.

차. 심사위원이 서울시교육청 설계공모 당선작 및 기타 입상작으로 선정되었던 작품과 동일한 작품으로 응모했다고 판단할 경우 당선이 된 이후라도 당선을 취소할 수 있으며 응모자는 당선 취소된 날로부터 6개월 간 서울시교육청에서 실시하는 모든 설계공모 참여를 제한함.

카. 심사위원은 심사 과정 중 외부와 연락을 주고 받을 수 있는 핸드폰 및 전자기기의 사용을 금함.

1.14 당선작 및 입상작 선정

가. 심사결과 발표 : 2023. 05. 24.(수)

나. 당선작 및 입상작 구분

- 1등(당선작) : 설계권 부여

- 입상작 : 보상비 지급

4인의 경우 : 최우수 10분의 4, 우수 10분의 3, 가작 10분의 2, 장려 10분의 1

3인의 경우 : 최우수 10분의 4, 우수 10분의 3, 가작 10분의 2

2인의 경우 : 최우수 10분의 4, 우수 10분의 3,

1인의 경우 : 최우수 3분의 1

※ 보상비 : 100,000천원

※ 보상비 지급은 2023년  6월~7월 예정 (입상자 별도 통보, 지급시기는 발주처 사정에 의하여 조정

될 수 있음)

1.15 제공자료

본 설계공모에 참가 신청한 자는 다음의 도서를 제공받을 수 있다.

가. 설계용역표준과업지시서

나. 사전기획 연구보고서

다. 학교시설 계획·설계지침 및 시설기준 개발 학술연구[간행물 서울교육 2013-38]

※ 추후 변경내용이 있을 경우 에듀디자인 > 공지사항에 게시

1.16 설계계약

가. 당선작에 대한 설계용역은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」과 계약기준에 따름.

나. 설계공모 당선자는 관련법에 따른 전기, 정보통신, 소방(기계소방, 전기소방) 분야 설계면허가 없는 경우에는 전기·정보통신·소방 분야 설계자격자와 공동도급 분담이행방식으로 계약을 체결함. 이 경우 건축사사무소를 개설한 자가 공동수급업체 대표자가 되어야 함.

다. 당선자는 당선작으로 선정된 사실을 통보받은 후 신속히 설계계약에 관해 협의하여야 하며, 10일 이내 계약하지 않을 경우 포기한 것으로 간주함.

라. 당선자가 설계를 진행할 수 없다고 판단되거나 당선자의 사정으로 기본 및 실시설계를 수행하지 못할 경우 2등, 3등에게 순차적으로 설계의 권한을 부여할 수 있음.

※ 이 경우 이미 상금을 지급한 경우에는 상금 금액만큼 공제한 금액을 설계비로 지급함.

마. 설계계약은 별도의 과업지시서 또는 지침에 의함.

바. 총사업비의 고려, 사업 여건 변화 등의 불가피한 사유 발생 시 발주자는 당선작의 수정을 요구할 수 있으며, 당선자는 발주자의 정당한 요구를 수용하여야 함.

사. 당선작 설계자는 서울특별시교육청 기술자문위원회와 발주기관의 요구사항으로 설계변경 등이 필요한 경우 상호 협의하여 결정함.

아. 당선자는 건축서비스산업진흥법 제22조(설계의도 구현)에 의거 시공단계까지 설계자가 참여해야 함.

1.17 저작권 및 출판전시

가. 공모안 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 저작권 법령에 따름.

나. 제출물의 소유권은 발주기관에게 있음.

다. 발주기관이 제출물을 보고서 또는 작품집의 출판, 전시 등에 사용하거나 신문, 방송, 인터넷 또는 기타 매체에 제공하는 등 비영리적 목적으로 사용한 경우에도 별도 보상이나 협의가 없이도 가능함.

라. 참가자는 제출한 작품이 제3자의 지적재산권에 다른 배타적 권리를 침해하지 않음을 보증해야 함.

마. 지적재산권과 관련한 문제가 발생할 경우 모든 책임은 참가자에게 있으며, 당선작의 경우 입상이 취소될 수 있음.

1.18 작품반환

가. 입상작은 반환하지 않는 것을 원칙으로 하되, 당선작 이외의 작품은 발주기관의 판단에 따라 필요시 반환할 수 있음.

나. 응모작은 심사결과 발표일(또는 작품전시 종료 후)로부터 7일 이내에 반출하여야 하며 이에 따른 비용은 응모자가 부담하여야 함.

다. 위 기간 내에 반출하지 않은 작품은 임의로 처리하며, 이러한 조치사항에 대하여 응모자는 이의를 제기할 수 없음.

1.19 익명성

가. 응모 제출된 도서는 익명으로 관리함.

나. 응모 제출된 도서에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호 표기 불가함.

Ⅱ. 설계지침

2.1 계획의 개요

가. 설계공모 배경 및 목적

1) 이 공모는 ‘서울구산초 그린스마트 미래학교 개축공사’을 위한 최적의 건축안을 선정하고자 개최한다.

2) 1977년도에 설립된 서울구산초등학교는 서측에 봉산이 있고 주변에 저층 주거단지가 밀집되어 있다. 교사동과 창고를 철거하여 교사동을 전면 개축하고 다목적강당은 존치 및 리모델링하여 그린스마트 미래학교를 구성하는 건축계획안을 마련하고자 한다.

3) 국가 정책 기반의 혁신공간 방안인 “그린스마트미래학교”에서 추구하는 교육공간의 모습이 계획안에 반영되어야 한다. “그린스마트미래학교”에 관한 간략한 내용은 아래의 2.2 설계 기본방향 및 주안점에서 설명한다.

나. 대상 부지 주변 현황

+32.5

+38.1

+41.4

+35.3

+38.6

+29.1

+40.2

32.5

1) 구산초등학교는 주변 네 방향 모두 도로에 면해 있으며 북서측 일부는 인접대지와 면해 있다. 도로의 가장 낮은 부분에서 가장 높은 부분까지 약 12M 가량의 고저차가 있는 대지이다. 대지의 북측과 서측은 도로가 대지보다 높아 학교에 담장이 있고 남측과 동측은 도로가 높아 학교에 옹벽이 설치되어 있다.

2) 학교 정문과 후문에서 운동장까지 같은 레벨로 진입이 가능하고 부지내에서 서측교사동과 후면주차장은 운동장보다 2M 정도 높은 레벨로 형성되어 있다.

3) 부지 서측으로는 봉산이 있고 남측으로는 대지보다 높은 레벨에 15층 아파트가 있어서 일조에 영향이 있으며 주변에 저층 주거단지가 밀집해 있다.

4) 현재 북측에 정문이 있고 보행자와 차량이 동시에 출입하여 보.차 분리가 되어 있지 않으며 교사동 후면에 주차장이 있고 동측에 후문이 있다. 다목적강당 측에 후문이 있으나 현재는 사용하지 않고 있다.

다. 대상지 현황

1) 기존 시설 현황

대상건물	건축년도	연면적(㎡)	건축면적(㎡)	구조	비고
교사동(본관동)	1977	7,012.47	1,439.50	RC조	철거
창고1		78.40	78.40	목조와즙	철거
창고2		35.42	35.42	경량철골조	철거
창고3		36.00	36.00	조적조	철거
다목적강당	2010	1,726.80	947.91	RC조	존치
계		8,889.09	2,515.86

2) 교사동(본관동), 창고동은 모두 철거하고 다목적 강당동은 존치하되 이전

배치되는 실은 규정에 따라 리모델링한다.

-[특기사항] 개축공사 기간 동안 기존 교사동을 활용하여 학생들의 수업활동이 계속될 예정이므로, 사업기간 중 기존 교사동에서 교육활동이 가능하도록 개축 교사동 및 내외부공간계획과 동선계획(공사차량과 작업자/학생 등 학교이용자)을 포함하고, 모든 공사가 아래와 같이 단계별로 30개월 내에 가능하도록 설계안을 제안해야함.

(※ 자세한 내용은 ‘사전기획보고서’ 중 ‘사업추진방법 제안’ 참고)

▶    학교 동선        ▶      학교 차량 동선

▶  공사 차량 동선  공사장 가설울타리

2.2 설계 기본방향 및 주안점  (※ 자세한 내용은 사전기획보고서 참고)

가. 인접도로의 고.저차를 활용하여 적절한 위치에 지하주차장을 계획하여 보행자와 차량의 동선을 분리하여 지상층은 안전한 등.하교 환경을 조성하고 각각의 사용자의 요구를 반영한 운동장, 저학년 외부공간, 생태체험공간 등 다양한 공간을 구성한다. 지상에는 소방차 및 비상용 차량을 위한 동선을 확보한다.

나. 학생들이 상주하는 교사동은 남향으로 배치한다.

다. 급식실, 체육관, 운동장, 시청각실 등 전체 학생이 이용하는 공간은 접근이 용이하도록 배치하며 효과적인 학습과 공간 활용이 가능하도록 조닝한다.

라. 구산초등학교는 협소한 대지에 공사 시 모듈러 교사를 따로 사용하지 않고 기존 교사동을 활용하여 수업을 진행하는 단계별 공사가 이루어져야 하는 조건(30개월 이내)이므로 신축공사 시 수업에 지장을 초래하지 않도록 안전에 각별히 주의하여야 하며 학교 동선을 확보하여 등,하교 및 다목적강당(체육관)으로 연결이 가능하도록 한다. 이에 따른 단계별 공사계획 및 안전에 대한 구체적인 계획을 제시해야 하며 설계자가 학교 측과 협의하여 다른 방향을 제시할 수 있다.

마. 신축교사동에서 존치동인 다목적강당으로의 연결 동선을 확보하도록 배치하여 학습 시 이동시간을 최소화 한다.

바. 존치동인 다목적강당 1층은 돌봄교실, 학부모회의실 등 외부에서 바로 연결이 필요한 실을 배치하여 학교의 안전과 원활한 동선을 확보하도록 계획하였으나 학교와 협의하여 다른 방향을 제시할 수 있다.

사. 저학년 및 특별교실은 고저차없이 바로 진입이 가능하도록 계획하고 놀이가 학습으로 자연스럽게 연계되도록 교실에서 바로 연결하여 외부에서 학습이 가능하도록 외부공간을 계획하였으나 학교와 협의하여 다른 방향을 제시할 수 있다.

아. 외부공간은 사용자의 다양한 요구를 반영하여 운동장, 생태체험장, 산책 및 휴게공간, 옥상정원, 저학년 놀이공간 등으로 다각화하여 구성한다.

자. 친환경 정보를 시각적으로 확인할 수 있는 부분을 실현하여 학생들이 에너지에 대한 이해와 친숙함을 높이도록 계획한다.

2.3 설계규모와 스페이스 프로그램

구분	실명	실수	모듈	면적	비고
교수 학습 공간	일반교실	24.00	63.00	1,512.00
	일반교실(특수학급)	2.00	63.00	126.00
	일반교실(저학년용/종합교실형)	9.00	94.50	850.50
	영어전용교실	2.00	63.00	126.00		특화(글로컬)
	과학실	1.00	126.00	126.00		STEAM실 활용
	실과실	1.00	126.00	126.00
	미술실	1.00	126.00	126.00		메이커스페이스 활용
	음악실	1.00	126.00	126.00		시청각실 활용
	STEAM실	1.00	126.00	126.00	특화	과학실
	다목적교실	2.00	126.00	252.00	특화
	스마트첨단교실	2.00	94.50	189.00	특화
	스마트 메이커스페이스	2.00	126.00	252.00	특화
	소계			3,937.50
지원 공간	교사연구실	6.00	31.50	189.00
	스마트하지	2.00	31.50	63.00		방과후교사 연구실
	시청각실	1.00	176.55	176.55
	도서실	1.00	211.86	211.86
	체육관(다목적강당)	1.00		-		존치동
	교사휴게/탈의실	4.00	31.50	126.00		남/녀 각 0.5실
	동아리실	5.00	31.50	157.50		학생자치회실 겸용
	식당	1.00	435.66	435.66
	조리실	1.00	230.00	230.00
	소계			1,589.57
관리 행정 공간	교장실	1.00	63.00	63.00
	행정실	1.00	63.00	63.00
	교무센터	1.50	63.00	94.50
	스마트 방송실	1.00	126.00	126.00	특화
	보건실	1.00	63.00	63.00
	전산(성적처리)실	1.00	31.50	31.50
	인쇄실	1.00	31.50	31.50
	문서(보관)실	1.00	31.50	31.50
	WEE클래스(상담실)	1.00	63.00	63.00		상담실 겸용
	BTL관리실(숙직실)	1.00	63.00	63.00
	용역원 휴게실	1.00	31.50	31.50
	주무관실	1.00	31.50	31.50		시설주무관
	운영위원회실	1.00		-		존치동
	창고	1.50	63.00	94.50
	소계			787.50
돌봄 교실	돌봄교실	4.00		-		존치동
	소계			-
순면적(초등학교) 소계				6,314.57
공용 공간	필수 공용공간			3,846.32
	선택 공용공간(특화)			828.60
공용면적 소계				4,674.92
초등학교 연면적				10,989.48

※ 계획 설계를 위한 소요공간의 예시(안)이므로 응모자에 따라 전체 연면적의 제한 범위 내에서 개소 및      소요면적의 조정 가능(허용범위±3%)하다.

※ 저학년공간: 저학년교실은 남측에 외부공간과 바로 연결하여 교실에서 외부놀이공간으로 바로 나가서

활동할 수 있도록 놀이와 학습이 연계가능하게 계획하고 교실 내부에서 다양한 활동이 가능하도록

가변형의 가구와 충격방지가 가능한 바닥재를 설치하여 바닥에서도 활동이 가능하도록 하고 공용공간

인 복도에도 자유롭게 낙서나 놀이를 할 수 있는 플레이 월 등을 설치하여 내. 외부에서 모두 놀이와

연계된 학습이 가능하도록 한다.

※ 조리실 및 식당: 조리실 및 식당은 외기에 면한 부분에 설치하여 채광 및 환기가 가능하고 외부공간을

조망하며 즐겁게 식사할 수 있도록 한다.

※ 4%의 다문화 학생들이 있는 학교의 특성을 살려 영어실은 외국어실 및 스마트메이터 스페이스와 연계하여 여러 나라의 언어, 문화, 풍습 등을 체험할 수 있고 행사 및 전시가 가능하도록 글로컬특화로 구성한다.

※ 도서실: 도서실은 복층으로 구성하여 두 개의 층에서 출입이 가능하도록 하고 다양한 독서활동이 가능하도록 편안한 자세로 책을 읽을 수 있는 공간, 고학년의 경우 스터디카페 형식의 학습공간, 디지털 리터러시가 가능한 공간을 구성하여 학생들이 독서를 놀이로 즐겁게 할 수 있는 공간을 구성한다.

※ 시청각실: 시청각실은 음악, 국어 및 창.체 수업과 연계하여 각종 발표, 공연 및 감상이 가능하도록 계단형으로 구성하여 가시선이 확보되도록 하고 편안한 좌석을 설치하고 가변형 벽체 등을 이용하여 복도까지 확장하여 공간을 활용할 수 있도록 구성한다.

※ 과학실: 중학년용 STEAM실과 고학년용 과학실험중점의 실을 두 개로 구성하여 각 단계에 맞는 실험과 학습이 가능하도록 한다.

※ 음악실: 음악실은 악기창고와 연계하여 악기수업이 가능하도록 배치하고 음향시설을 하여 수업의 질을 높이고 타 학습영역과 소음이 차단되도록 구성한다.

※ 스마트첨단교실: SMART체험이 가능한 전문적인 공간을 구성하고 각 개별학습실에서도 개인의 선호와 수준에 맞는 학습을 제공할 수 있는 유비쿼터스 환경을 구성한다.

※ 교사연구실: 각 학년별 교사연구실과 기자재실을 두어 교사들의 수업준비와 연구가 용이하도록 한다.

※ 교사휴게실: 교실에서 계속 학생들과 함께 있어야 하는 초등교사들의 휴식 및 재충전을 위하여 카페형식의 교사휴게실을 두어 교사들의 개인적 휴게 및 공동의 공간을 구성하여 학습의 질을 향상하도록 구성한다.

※ 스마트 첨단 스페이스 및 단위교실의 디지털 전략을 수립하여 디지털을 학습과 연계하여 체험하고 학습할 수 있는 기자재와 공간을 구성한다.

※ 다목적실은 학년별 특성을 반영하여 각 학년에 맞는 학습이 가능하도록 구성하고 저학년은 개방형 놀이공간으로 신체활동, 오감활동이 가능한 공간으로 중,고학년은 댄스, 심폐소생, 안전교육 등 다양한 활동이 가능하도록 구성한다.

※ 동아리실 및 복도 공용공간: 동아리실은 반개방형 학생카페로 구성하여 실의 활용도를 높이고 복도는 외부를 조망하되 여러 가지 활동이 가능한 소규모 공간을 확보하여 창의적이고 자발적인 활동이 가능하도록 하고 고학년 학생 공간에는 소규모 미니북 카페를 알코브 형식으로 구성하여 휴게 및 또래끼리의 소통의 장을 구성한다.

※ 외부공간: 학교의 외부공간은 사용자들의 다양한 요구를 충족할 수 있도록 체육활동을 위한 운동장, 산책, 놀이, 휴게, 생태체험장, 건물의 고저차를 활용한 옥상공원 등을 구성한다. 학교 주출입구 및 적절한 위치에 배치하고, 전교생 신발장 공간과 학부형 대기공간을 계획하고, 자연광을 끌어들일 수 있는 밝은 공간으로 학생들의 커뮤니티가 활발하게 이루어질 수 있는 공용공간으로 계획한다. 다양한 조경식재로 자연학습공간으로 활용 가능하고, 계단과 캐노피 등을 설치하여 야외학습기능도 이루어질 수 있도록 계획하여 옥상의 활용도를 높이도록 계획한다. 필로티가 형성될 경우 비상용 차량의 진출입이 가능하도록 층고를 계획한다.

2.4 제출물의 종류

가. 제출도서

종 류	규 격	수량	매수 (쪽수)	비 고
가) 응모신청서(참가등록확인서) 에듀디자인에서 출력 후 지참	A4세로	1부		서식1
나) 설계도판	A0세로	1부
다) 설계설명서	A4세로	5부	10장 이내	건폐율, 용적율 등 설계개요 기재 표지 쪽수제외
라) USB메모리	설계도판, 설계설명서(PDF) 조감도, 투시도(JPG)	1개		제출물은 모두 흑백으로 표현
마) 청렴서약서	A4세로	1부
바) 사용인감계, 인감증명서		각 1부
사) 청렴서약서	A4세로	1부		서식2
아) 사전접촉여부확인서	A4세로	1부		서식3
자) 행정처분 사실확인서	A4세로	1부		공인기관발급, 참가등록일기준 (1년이내 발급분)
차) 공동참가 할 경우 공동수급(참가)협정서(서식 2 참조)		1부		해당 시 참가자 각각 상기 서류 1부씩 제출
카) 대표자선임계(법인건축사사무소 대표 2인 이상의 경우)		1부		공동참가 경우 서식5 참조
타) 불공정행위신고서(해당 시)	A4세로	1부		서식6
파) 심사위원 기피 및 제척신고서(해당 시)	A4세로	1부		서식7

나. 제출방법 및 주의사항

- 설계 공모안 제출은 직접 방문하여 제출하여야 하며, 우편접수는 불가

- 공모안 접수는 제출 마감일에 서울특별시 서부교육지원청에 접수된 공모안에 한하며, 상기 “제출도서”를 모두 제출하여야 접수가 가능

- 공모안은 도판과 설계 설명서를 따로 봉인하여 사전신고 된 사용인감으로 날인하여 제출

- 공모안 접수 이전에 발생한 훼손, 분실 등은 각 설계공모 참가자의 책임임.

2.5 제출물 작성 요령

가. 공통사항

(1) 방위는 각 도면의 좌측 상단에 축척은 우측 하단에 정확히 표현

(2) 모든 도서에는 암호 등을 기입하거나 설계응모자를 인지할 수 있는 테두리 문자 기호 등을 표기 불가함.

(3) 축척은 임의로 함.

(4) 본 설계공모에 사용되는 언어는 한글로 하되, 필요에 따라 한문 또는 영문으로 표기할 수 있으며, 이 경우 괄호를 사용하여 한글표현을 명기

(5) 제출물은 모두 흑백으로 표현하며 3D 이미지를 포함할 수 있다.

(6) 본 설계공모에 사용하는 모든 계량단위는 미터법(Metric System)을 사용

나. 심사용 설계도판

설계도판

A0

1,189mm

841mm

(1) 도판은 A0(가로841mm×세로1188mm) 1매로 단변이 수평이 되도록 작성하여 제출

(2) 도판은 작품 심사 및 전시가 가능하도록 두께 10㎜ 압축 폼보드에 테두리 없이 부착하여 제출

(3) 도판의 후면에는 설계공모 참가신청 접수증의 접수번호를 표기하여 제출

(4) 도판의 내용은 설계 도면 및 3D 이미지, 다이어그램을 포함한다. 그 외 규정되지 않은 도판의 구성과 표현은 응모자 자율로 작성 가능

다. 설계 설명서

설계설명서

A4

297mm

210mm

(1) 설계 설명서에 포함되어야 할 기본구성

(가) 표지 [서식 12] 서식 및 목차에 따라 표기

(나) 설계개요

(다) 건축개요 및 시설 면적표, 세부용도별 면적표 [서식 8,9]

(라) 주요 설계개념 및 주변요건 검토

(마) 대지 현황 분석

(바) 건축계획(배치도, 평면도, 단면도, 입면도 등)

(사) 옥외시설 및 조경계획

(아) 친환경 건축 계획

(자) 에너지 절약 계획

(차) 개략공사비 산출서 [서식 10]

(카) 관련법규 검토서  [서식 11]

(타) 과업수행계획, 기타 설계자가 필요하다고 인정하는 사항

(2) A4(가로210㎜×세로297㎜) 크기로 단변이 수평이 되도록 작성하며, 테두리 없이 좌철 무선 무철로 본드 제본하여 제출

(3) 제공된 표지를 사용, 총 10쪽 이내로 작성하되, 작성순서는 가급적 위의 순서대로 작성(단면인쇄만 허용)

※ 쪽수 산정 시 인쇄된 면을 쪽수에 포함(표지 제외)

(4) 표지를 제외한 내용물의 제목 등의 크기는 가급적 다음과 같이 작성

- 제목(16포인트), 부제목(14포인트), 일반글자(12포인트)

붙임  1. [서식 1] 응모신청서(참가등록확인서)

2. [서식 2] 청렴서약서

3. [서식 3] 사전접촉여부 확인서

4. [서식 4] 공동수급협정서

5. [서식 5] 대표건축사 선임계

6. [서식 6] 불공정 행위 신고서

7. [서식 7] 심사위원 기피 및 제척신청서

8. [서식 8] 건축개요 및 시설면적표

7. [서식 9] 세부용도별 면적표

8. [서식 10] 개략공사비 산출서

9. [서식 11] 관련법규 검토서

10. [서식 12] 설계설명서 표지규격(A4,종)

11. [서식 13] 심사위원별 평가사유서

12. [참고 1] 공모지침 위반 처리기준

[별표1] 일반 설계공모의 평가주안점

일반 설계공모의 평가 주안점 (건축 설계공모 운영지침 제20조 관련)
평가항목	세부 사항
배치 계획	○ 배치 및 토지 활용도 ○ 시설 및 공간 이용의 편의성 ○ 대중교통, 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성
공간 계획	○ 내·외부 공간 계획의 적절성 ○ 공간 이용의 효율성 ○ 동선 및 기능배분의 타당성
경관 및 주변과의 조화	○ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 ○ 입면 디자인 계획의 우수성 ○ 색상 및 재료 계획의 적절성
기술 계획	○ 환경친화적 설계기법의 우수성 ○ 비용 절감 등 경제성 ○ 건물 구조 및 공법 등의 우수성
기타	○ 공공성 제고 방안, 특수 조건에 대한 대처 방안 등 추가적으로 필요한 사항

<비 고>

∘ 발주기관등은 사업의 특성·성격에 맞도록 평가주안점을 신설 또는 삭제 등 조정할 수 있다.

[서식1] 응모신청서

응 모 신 청 서
참가등록 접수번호		자동입력		작품 접수번호		발주기관에서 기재
대 표 자	업 체 명			사업자등록번호
	대표자명			주 민 등 록 번 호
	E-mail			전화번호(FAX)
	주 소
공동응모	업 체 명			사업자등록번호
	대표자명			주민등록번호
	E-mail			전화번호(FAX)
	주 소
서울특별시서부교육지원청에서 주최하는 서울구산초 그린스마트 미래학교 개축공사 설계공모에 있어서 입찰공고 및 설계공모지침서를 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 1. 설계도판(A0) 1부 2. 설계설명서(A4) 5부 3. USB(설계도판, 설계설명서, 투시도, 조감도) 1개 4. 청렴서약서(A4) 1부 5. 인감증명서, 사용인감계 각 1부 6. (공인기관)행정처분 사실확인서(참가등록일 기준 1년) 1부 7. 사전접촉 여부 확인서 1부 8. 공동참가협정서(공동으로 참가할 경우) 1부 9. 대표자 선임계(공동으로 참가할 경우) 1부 10. 불공정 행위 신고서(해당있을 경우) 1부 11. 심사위원 기피 및 제척 신청서(해당있을 경우) 1부 2023 . . . 신청인 : (인) (대표자) 서울특별시서부교육지원청교육장 귀하
------------------------ 절 취 선 --------------------
응모신청 접수증
※ 접수번호 발주기관에서 기재							접 수 인
업 체 명			사업자등록번호
대표자명			주민등록번호
주 소			전화번호(FAX)

[서식2] 청렴서약서

청렴서약서

본인은 『서울구산초 그린스마트 미래학교 개축공사 설계공모』와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계공모 심사가 되도록 아래의 사항을 준수하고, 만약 이를 위반할 시에는 관계법규에 의거 처벌 받음은 물론 어떠한 제재 조치를 당하여도 이의를 제기하지 않겠습니다.

1. 특정인의 당선을 위한 담합 및 심사위원 사전접촉 등 설계공모의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

2. 당해 설계공모와 관련하여 이유여하를 막론하고 심사위원이나 관계공무원에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

2023년     월     일

○ 공동참여응모 대표업자

회사명 :

주  소 :

대표자 :                (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업자

회사명 :

주  소 :

대표자 :                (인)

전화번호 :

서울특별시서부교육지원청교육장 귀하

[서식3] 사전접촉 여부 확인서

사전접촉 여부 확인서

본인은 『서울구산초 그린스마트 미래학교 개축공사 설계공모』와 관련하여 심사위원과의 사전접촉(전화통화 및 사전설명 등) 등의 행위를 하지 않았음을 확인하며, 향후 사전접촉 사유가 밝혀지는 경우에는 관계법규에 의거 처벌 받음은 물론 어떠한 제재 조치를 당하여도 이의를 제기하지 않겠습니다.

2023년     월     일

○ 공동참여응모 대표업자

회사명 :

주  소 :

대표자 :                (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업자

회사명 :

주  소 :

대표자 :                (인)

전화번호 :

서울특별시서부교육지원청교육장  귀하

[서식4] 공동수급협정서(공동이행방식)

공동수급(참가)협정서

제1조 (목적) 이 협정서는 ‘서울구산초 그린스마트 미래학교 개축공사 설계용역’을 (     ), (     )가 공동으로 설계공모에 참가하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동참가 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동참가자의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동참가업체(자)의 구성원은 다음과 같다

1. 업체명 :                 (소재지 :               대표자 :       )

2. 업체명 :                 (소재지 :               대표자 :       )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동참가업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (공동응모 비율 등) 공동응모 출자비율 또는 분담내용은 당선 후 공동응모자 및 계약 담당부서의 협의에 따라 계약방식을 결정하고 그에 따른 지분비율, 분담내용 등을 결정토록 한다.

제6조 (효력기간) 본 협정서는 당사자 간의 서명과 동시에 발효하며, 설계공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되는 경우에는 최종 설계완료 후 종결된다.

제7조 (의무) 공동참가업체(자) 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제8조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제9조 (권리·의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제10조 ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 발주기관에 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제11조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동참가협정서를 체결하고, 그 증거로 구성원이 기명날인한 협정서를 각각 1부씩 보관한다.

2023년    월    일

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

참여비율 :               %

○ 공동참가 업체 구성원

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

참여비율 :                %

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

참여비율 :                %

서울특별시서부교육지원청교육장 귀하

[서식5] 대표건축사 선임계

대 표 건 축 사 선 임 계

본인은 ○○○ 건축사사무소의 대표(공동대표) 또는 건축사로서 서울특별시교육청에서 시행하는 『서울구산초 그린스마트 미래학교 개축공사 설계공모』에 관한 모든 권한을 ○○○(○○○ 건축사사무소 대표 또는 대리인) 에게 위임합니다.

2023년    월    일

○○○ 건축사사무소

대표 건축사 ○○○

서울특별시서부교육지원청교유장 귀하

※ 하나의 설계사무소에 대표 건축사가 2인 이상 있거나 두 업체 이상의 설계사무소가 합동으로 작품을 제출 시 1인 또는 1개사를 대표자로 선임해야 함

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능

[서식6] 불공정 행위 신고서

불공정 행위 신고서

○ 수  신 : 서울특별시서부교육지원청교육장 귀하

○ 용역명 : 서울구산초 그린스마트 미래학교 개축공사 설계공모

○ 발생내용

(6하 원칙에 의하여 작성하고 필요시 증빙자료를 수집하여 제출한다.)

※ 작성하여 전자우편 송부 후 서울특별시교육청 설계공모 심사주관부서 담당자와 유선통화로 수신여부 확인할 것

위와 같은 사실이 있었기에 신고합니다.

년    월    일

제 출 자    소 속 명 :

연 락 처 :

직    위 :

성    명 :             (인)

※ 신고처: 공고문에 지정된 심사주관부서 전자우편(achyeok@sen.go.kr)

[서식7] 심사위원 기피 및 제척 신청서

심사위원 기피 및 제척 신청서

□ 사 업 명 :

□ 기피 및 제척 위원 및 사유

성 명	소 속	기피․제척 사유

1. 근거 및 사유 필히 제시

2. 필요 시 증빙자료 첨부

2023년    월    일

제 출 자    소    속 :

연 락 처 :

직    위 :

성    명 :             (인)

서울특별시서부교육지원청교유장 귀하

[서식8]

건축개요 및 시설면적표

구 분		설 계 내 역	비 고
건물개요	대지위치
	대지면적	㎡
	지역지구
	연 면 적	㎡
	건축면적	㎡
	구 조
	층 수	층
	최고높이	m
	건 폐 율
	용 적 율
기타시설물 개요
주요부분 마감
설비개요
주차개요
조경개요
기타사항

※ 기타 시설물 개요

건축물 이외 설계자의 의도에 따라 설치되는 시설물의 개요로서 시설물에 대한 규모 면적 등에 대하여 기재

[서식9]

세부용도별 면적표

층 별	용 도	바닥면적(㎡)			비고
		전용면적	공용면적	합계
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

[서식10]

개략공사비 산출서

구 분	재료비	노무비	경비	계	비고
총 계
건축공사
토목공사
부대공사
기계설비공사 (소방포함)
전기설비공사 (소방포함)
통신공사
신재생에너지공사
폐기물처리공사
소계
제경비
합계
부가가치세
총공사비

[서식11]

관 련 법 규  검 토 서

법 규 명 및 조 항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고

[서식12]

설계설명서 표지규격 (A4,종)

60

서울구산초 그린스마트 미래학교 개축공사 설계용역

10

설계설명서

20

2023.  .

				30	30	20
30
20

◦“글씨체”

- 제목 : 휴먼명조 20 Point

- 설계설명서 : 휴먼명조 14 Point

- 날짜 : 휴먼명조 16 Point

(단위 : mm)

※ 외곽선은 표지 (A4)의 끝부분을 표시한 것이므로 작성시에는 선이 없음

[서식13] 심사위원별 평가사유서(입상작만 작성)

심사위원별 평가사유서

(입상작만 작성)

○ 설계공모명 : 서울구산초 그린스마트 미래학교 개축공사 설계공모

작품번호	평 가 내 용	순위
당선작 ( )		1등
기타 입상1 ( )		2등
기타 입상2 ( )		3등
기타 입상3 ( )		4등
기타 입상4 ( )		5등

2023.   .    .

심사위원               (서명)

서울구산초 그린스마트 미래학교 개축공사 설계공모심사위원장 귀하

[참고 1] 공모지침 위반 처리기준

공모지침 위반 처리기준

1. 실격 적용 기준

위 반 항 목	비고
○ 건축법 등 관련 법령이나 규정을 중대하게 위반한 경우 ○ 총 공사비, 건축규모, 주요 기능별 면적 등 설계공모지침서 등의 규정을 과도하게(공모안을 사용할 수 없어 전면 재설계가 필요한 수준) 위반한 경우 - 부지경계를 임의조작하여 대지의 형태변경 및 면적을 다르게 작성한 경우(잘못 작성한 경우도 포함) - 제시된 공모안의 면적을 임의로 조작한 경우, 건폐율 및 용적율을 초과한 경우 ○ 익명성 유지의 원칙등 공정한 평가를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 한 경우 ○ 제출 응모업체가 심사위원과의 사전접촉, 부정, 비리행위 사실이 확인된 경우 등 ○ 응모업체가 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 사실을 숨기고 응모한 경우 ○ 공동 참가한 경우 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴한 경우 ○ 설계공모안이 이미 발표된 다른 작품을 모방한 경우	실격 대상 작품은 심사위원회 상정·의결

2. 경미한 위반 기준

구 분	위 반 항 목	비 고
공모안 작성 위반	1. 제출도서 작성 제한내용 위반 [3차원 평면, 조감도, 투시도, 3차원 이미지(사진) 등]
	2. 공모안 제출도서 제출 수량 부족 시
	3. 공모안 기준 쪽수 제한 위반
	4. 공모안 규격 위반 (재질, 규격 등)
	5. 공모안 제출방법 (좌철 무선 무철) 위반
	6. 설계공모지침서에서 제공한 목차 및 서식을 준수하지 않고 임의로 작성한 경우
	7. 제시한 연면적 또는 예정공사비를 초과한 경우