영파여자중학교 그린스마트미래학교 개축 사업

설계공모 지침서

2023.

영파여자중학교

목 차

1. 일반지침

1.1  사업개요	3

1.2  공모방식	4

1.3  사용 언어와 단위	4

1.4  참가자격	4

1.5  설계공모일정	4

1.6  참가 등록	5

1.7  현장설명회	6

1.8  질의응답	6

1.9  작품접수	7

1.10 심사전 기술 검토	7

1.11 심사위원	7

1.12 심사방법	7

1.13 당선작 및 입상작 선정	8

1.14 제공자료	9

1.15 설계계약	9

1.16 저작권	10

1.17 작품반환	10

1.18 익명성	10

1.19 기타사항	11

2. 계획의 개요 및 설계지침

2.1  계획의 개요	12

가. 설계공모의 배경 및 목적	12

나. 대상부지 현황	12

다. 사업전제	17

2.2  설계지침	18

가. 기본방향	18

나. 일반사항	20

다. 배치계획	21

라. 건축계획	22

마. 건축물 조성	23

바. 기타	24

사. 스페이스 프로그램	24

아. 계획가능범위	26

2.3  제출물의 종류	27

가. 제출도서	27

나. 제출방법 및 주의사항	27

2.4 제출물 작성요령	28

가. 공통사항	28

나. 심사용 설계도판	28

다. 설계설명서	28

1. 일반지침

1.1 사업개요

가. 공 모 명 : 영파여자중학교 그린스마트미래학교 개축사업

나. 위    치 : 서울특별시 송파구 올림픽로 565

다. 대지면적 : 22,447㎡

라. 기존 연면적 : 4,307.4㎡

마. 금회 건축규모

- 용    도 : 교육연구시설 (중학교)

- 연 면 적 : 7,944㎡(지하주차장 포함, 허용범위 –5%이내 조정 가능)

- 주요시설 : 교사

※ 세부 실명 및 면적기준은 설계지침 스페이스 프로그램 참조

바. 예정공사비 : 금 16,725,397,000원

※ 건축, 토목,기계, 전기, 통신, 소방, 제경비 및 부가가치세 등 포함

※ 모듈러 임시교사 임차비 및 부대공사비 제외

사. 설계용역비 : 금 762,051,000원

- 총 예정공사비 및 설계용역비는 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있음

- 다른 법령에 의해 별도계약을 해야 하는 경우는 반드시 공동도급으로     공모 하여야 한다 (예시: 전기, 소방, 통신 등)

- 건축물에너지효율등급인증 및 제로에너지건축물인증, 에너지절약계획서, 지질조사 등 각종 행정절차에 따른 인허가비용 등 일체의 비용 포함 (단, 인증수수료는 별도)

- 국토부 건축설계공모지침에 의거 계약금액은 설계공모 심사결과 당선작으로 선정된 자와 설계예정금액으로 함

아. 용역기간 : 설계용역 계약체결한 날로부터 300일간

※ 각종 심의 및 허가협의, 일상감사 등의 기간 포함[교육청 내부 기술자문위원회(계획심의,기술심의) 심의 등 실시 예정]

마. 용역범위

- 영파여자중학교 개축에 따른 건축, 토목, 기계, 조경, 구조, 전기, 통신, 소방, 인테리어, 색채디자인 등의  설계비 및 각종 행정 절차에 필요한 자료작성 제반 업무를 포함

- 모듈러 임시교사(규모: 20실) 설계비 및 설치, 해체, 사용 후 부지정리 등 부대공사에 대한 설계업무 포함

- 서울특별시교육청 기술심의 등 각종 절차에 따른 업무 포함

바. 기타사항

- 건축서비스산업 진흥법에 의거 시공단계에서 설계의도구현 업무 수행 의무

※ 총 공사기간의 80% 동안 주 1회 이상 현장 방문 및 주 1회 서류 자문

※ 설계용역비 미포함(용역비 별도)

1.2 공모방식 : 일반설계공모

※ 일반설계공모 운영은 서울특별시교육청 건축 설계공모 운영 매뉴얼에 따름

1.3 사용언어 및 단위 :  한국어, 영어 / SI 미터법 (Metric system)

1.4 참가자격

가. 「건축사법」에 의한 건축사자격을 소지하고, 같은 법에 의하여 건축사사무소 등록을 마친 자로서 관계 법령에 결격사유가 없는 업체

나. 응모 신청 등록일로부터 작품접수 기간 내 부도 또는 도산 상태에 있거나, 해당 관청으로부터 취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등 행정처분을 받은 자는 응모할 수 없음.

다. 공동응모 시 응모자 모두 “가”항, “나”항의 자격조건을 모두 갖추어야 하며, 참여비율이 가장 높은 건축사를 대표자로 선정하여야 함.

라. 건축사법시행령 제21조의2에 의한 외국건축사면허(자격) 취득업체는 상기 “가”항, “나”항의 건축사사무소 개설자와 공동이행 방식으로 참여가능(주계약자는 국내건축사로 함)

마. 이 사업 및 설계공모와 관련한 발주기관의 소속직원, 설계공모운영 소위원회 위원, 사전기획 및 기술검토위원, 심사위원 당사자 및 당사자가 속한 조직, 조직의 직원 등 기타 본 공모와 직간접적으로 관계된 자는 본 공모에 응모 및 계약할 수 없음

1.5 설계공모 일정

구 분	일 정	세부사항
설계공모 공고	2023.5.26.(금)	·설계공모 공고 : 조달청 나라장터 및 서울특별시교육청 설계공모 홈페이지(www.edu-design.org) [이하 에듀디자인]
참가등록	2023.6.1.(목) ~2023.6.2.(금)	·에듀디자인> 참가등록하기 ·등록시간 : 09:00∼16:00까지(토, 일, 공휴일 제외)
현장설명회	‘2023.6.8(목), 14:00	· 장소: 서울 송파구 올림픽로 565 영파여자중학교 내 소강당
질의접수	2023.6.12.(월) ~2023.6.13.(화)	·참가신청자에 한하여 에듀디자인 참가안내> 질의게시판 문의 09:00∼16:00까지
질의응답	2023.6.20.(화)	·에듀디자인 참가정보>질의 안내게시
작품접수	2023.7.13.(목)	·접수장소 : 서울특별시교육청 교육시설사업관리본부 시설2과 ·접수시간 : 10:00∼17:00까지 에듀디자인 등록확인서(설계공모안 제출서)출력 후 필히 지참 (에듀디자인>MYPAGE>등록확인서 출력> 마우스 우 클릭 후 출력) ※시간외 접수불가
기술검토	2023.7.27. (목)	·법규 및 지침 위반사항 검토 ·설계공모 홈페이지(www.edu-design.org) 내에 기술검토 결과 공지 및 검토결과에 대해 7. 27.(목) 오전 10시 ~ 오후 5시까지 ☎02-6973-9834로 문의 가능함(기한이후 문의불가)
작품심사	2023.8.7.(월)	· 심사장소 : 영파여자중학교 소강당 · 심사시간 : 14:00∼
심사결과 발표	2023.8.14.(월)	·에듀디자인 수상작란 게재 ·당선작 및 입상작에 한하여 개별 통보

※ 일정이 상황에 따라 변경될 경우 참가등록자(응모자)에게 별도 통보

1.6 참가등록

가. 설계공모 참가 등록 서류 접수 :

- 접수방법 : 에듀디자인 > 참가 등록하기

※ 현장설명회 장소에서는 참가 등록 및 질의 접수를 받지 않음.

- 참가 등록 확인 : 참가등록확인서 출력 기간 중 참가등록확인서(설계공모안 제출서) 출력.

※ 출력 안될 경우, 참가등록이 안된 것이므로 학교 담당자(☏ 02-470-7876)에게 문의

나. 설계공모 참가자 에듀디자인 제출 서류

구분	구 비 서 류	부수	비고
(1)	건축사면허증 사본	1부
(2)	건축사사무소등록증 사본	1부	최근 3개월 이내 발행본
(3)	사업자등록증 사본	1부	최근 3개월 이내 발행본

※ 외국건축사 자격증의 경우 한글 번역본으로 제출

※ 공동참가의 경우, 대표 건축사의 파일만 에듀디자인 파일에 업로드 하고, 공동참가자의 구비서류는 작품제출시 서면으로 제출함

※ 참가등록 기간 내 정보 변경은 가능하나, 등록기간이 만료된 후에는 일체 수정하지 못하며, 참가등록 시 에듀디자인에 등록된 정보는 작품 접수 서류와 동일해야 함

1.7 현장설명회

가. 일시: 2023년 6월 8일(목), 14:00

나. 장소: 서울특별시  송파구 올림픽로 565 영파여자중학교 소강당

다. 참석대상: 참가등록 업체 대표자 또는 위임 받은 자

※ 현장설명회에 참석 의무는 없으나, 아래의 내용을 제대로 숙지하지 못한 책임은 응모자에게 있음

라. 내용: 공모일정, 현지 대지 조건, 주요과업내용, 설계기본방향 및 주안점 설명 등

※ 현장설명회 장소에서 질의는 허용되지 않으며, 공식적인 질의회신 외에 어떠한 답변도 설계지침서 등 공모규정과 같은 효력을 갖지 않음

1.8 질의응답

가. 질의접수 : 2023.6.12. ~ 2023.6.13. (09:00∼16:00)

나. 접수방법 : 에듀디자인 > 질의게시판 질의

다. 질의응답 : 2023.6.20. 예정

라. 응답방법 : 에듀디자인 > 참가안내 > 질의 안내 게시

마. 유의 사항

- 질의서 발송 후 수신 여부를 확인하여야 함. 단, 접수일 09:00~16:00이내 도착분에 한함.

- 질의는 설계응모 참가자별로 1회로 한정함.(단, 질의개수는 제한 없음)

- 질의는 한글을 사용하며 명확히 작성하여야 함.

- 설계공모 질의서에 대한 답변 사항은 본 설계지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 설계지침서와 동일한 효력을 가짐.

- 메일 전송오류 등으로 내용을 확인 할 수 없는 경우, 질의자의 인적사항 등 질의사항의 기재사항이 누락된 질의, 질의 내용이 설계공모 지침과 관련이 없는 사항에 대하여는 응답하지 아니할 수 있음.

- 설계공모 기간 중 발생하는 추가 제공 자료나 정보는 에듀디자인을 참고해야 하며, 공모참가자는 이를 확인해야 할 의무가 있고, 미확인으로 인하여 발생하는 책임은 참가자에게 있음.

1.9 작품접수

가. 접수방법: 방문접수

나. 접수장소: 서울특별시교육청 교육시설사업관리본부 시설2과

(주소 : 서울특별시 성북구 오패산로3길 105)

다. 접수일자: 2023.7.13.(목) 10:00 ~ 17:00

라. 제출자료는 설계공모지침서 2.4 참고

마. 에듀디자인(http://www.edu-design.org)에서 등록확인서 출력후 필히 지참

1.10 심사전 기술 검토

가. 발주기관에서는 응모작의 법규 및 동 공모 지침 위반사항을 검토하고 그 결과를 작성·기록하여 심사위원회에 제출한다.

- 법규위반 : 국토계획법, 건축법, 주차장법, 장애인 편의 증진법 및 기타 관계법규의 주요 위반사항

- 지침위반 : 계획면적 및 추정공사비 초과, 제출도서 누락, 그 외 지침서 위반사항

- [별첨 2] 공모지침 위반 및 처리기준

1.11 심사위원 (가나다순)

연번	성명	소속	비고
1	김진숙	공명 건축사사무소	o일시: 2023.8.7.(월) 14:00 o장소: 영파여자중학교 소강당
2	정기정	유오에스건축사사무소(주)
3	박진희	호서대학교
4	최인주	광주광역시교육청
5	채순화	건축사사무소 유피이엠
예비	김세진	스키마

* 예비심사위원은 심사위원의 사정으로 참여 곤란할 경우 심사위원으로 참여하며 심사위원의 특별한 사정이 없는 경우라도 예비심사위원 당사자가 희망 시 심사 전 과정을 참관할 수 있음.

1.12 심사방법

가. 심사위원에서 정한 방법에 따라 공정하고 합리적으로 심사한다.

나. 심사위원회는 위원 중 과반 수 이상이 참석 시 진행 할 수 있음.

다. 위원장은 회의를 진행하며, 심사위원회의 동의를 얻어 공모안의 심사에 필요한 세부적인 사항을 결정할 수 있음.

라. 위원장은 심사위원들의 의견을 수렴하여 심사 방법을 결정하여 진행 할 수 있으나 특별한 사정이 있지 아니한 경우 서울특별시교육청 건축설계공모운영지침에서 정하는 바에 따라 토론에 따른 투표제를 우선 적용하며 [서식 4] 평가기준에 따른 심사결과 보고서를 심사위원별로 각각 작성하여 제출함.

마. 심사위원회는 발주기관으로부터 심사 전 기술 검토사항을 보고 받은 후 협의하여 다음에 해당하는 작품에 대한 실격 및 불이익 처분 여부를 결정하여야 하며 실격 판정 시는 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아 평가대상에서 제외함.

- 심사에 불공정한 영향을 미치는 행위를 한 경우

- 설계 공모 안이 이미 발표된 다른 작품을 모방한 경우

- 부지경계를 임의 조작하여 대지면적을 초과하여 설계한 경우

- 제출도서에 해당업체를 인지할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우

- 공동참가의 경우 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴 한 경우

- 심사과정에 관여하거나 심사와 관련하여 불필요한 이의를 제기하는 경우

- 건축법 등 관련 법령을 과도하게 위반 한 경우

- 서울특별시교육청 건축설계공모 운영매뉴얼에 따른 실격 및 감점기준<참조2>

바. 작품선정을 위한 논의과정은 녹화·녹음하며, 정보공개 요청 시 공개(열람) 가능

사. 응모자는 심사결과에 대하여는 이의를 제기할 수 없음.

아. 심사결과 설계응모작 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 당선작을 선정하지 않을 수 있음.

자. 발주기관은 제출된 공모 안이 없거나 1개뿐인 경우(심사결과 실격 처리되어 1개 작품만 남은 경우도 포함) 재공모를 하거나 설계공모가 아닌 다른 입찰방법을 적용할 수 있음.

차. 심사위원이 서울시교육청 설계공모 당선작 및 기타 입상작으로 선정되었던 작품과 동일한 작품으로 응모했다고 판단할 경우 당선이 된 이후라도 당선을 취소할 수 있으며 응모자는 당선 취소된 날로부터 6개월 간 서울시교육청에서 실시하는 모든 설계공모 참여를 제한함.

카. 심사위원은 심사 과정 중 외부와 연락을 주고 받을 수 있는 핸드폰 및 전자기기의 사용을 금함.

1.13 당선작 및 입상작 선정

가. 심사결과 발표 : 2023.8.14.(월)

나. 당선작 및 입상작 구분

- 1등(당선작) : 설계권 부여

- 입상작 : 보상비 지급

4인의 경우 : 최우수 10분의 4, 우수 10분의 3, 가작 10분의 2, 장려 10분의 1

3인의 경우 : 최우수 10분의 4, 우수 10분의 3, 가작 10분의 2,

2인의 경우 : 최우수 10분의 4, 우수 10분의 3

1인의 경우 : 최우수 3분의 1

※ 보상비 : 금76,205천원

1.14 제공자료

본 설계공모에 참가 신청한 자는 다음의 도서를 제공받을 수 있음.

(제공 도서 및 자료 내용의 일부 또는 전부는 설계 공모 외 다른 목적으로

사용할 수 없다.)

가. 설계용역 표준 과업지시서

나. 학교시설 계획·설계지침 및 시설기준 개발 학술연구[간행물 서울교육 2013-38]

다. 그린스마트 미래학교 설계지침 개발 학술연구

라. 2022 서울형 그린스마트미래학교 건설공사 안전가이드[간행물 서울교육 2022-102]

마. 서울형 그린스마트스쿨 모듈러 임시교사 설치 가이드

바. 영파여자중학교 사전기획 보고서

사. 영파여자중학교 현황도면

※ 추후 변경내용이 있을 경우 에듀디자인 > 공지사항에 게시하고 참가 등록한 모든

참가자에게 통지한다.

1.15 설계계약

가. 당선작에 대한 설계용역은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」과 계약기준에 따름.

나. 설계공모 당선자는 관련법에 따른 전기, 정보통신, 소방(기계소방, 전기소방) 분야 설계면허가 없는 경우에는 전기·정보통신·소방 분야 설계자격자와 공동도급 분담이행방식으로 계약을 체결함. 이 경우 건축사사무소를 개설한 자가 공동수급업체 대표자가 되어야 함.

다. 당선자는 당선작으로 선정된 사실을 통보받은 후 신속히 설계계약에 관해 협의하여야 하며, 10일 이내 계약하지 않을 경우 포기한 것으로 간주함.

라. 당선자가 설계를 진행할 수 없다고 판단되거나 당선자의 사정으로 기본 및 실시설계를 수행하지 못할 경우 2등, 3등에게 순차적으로 설계의 권한을 부여할 수 있음.

* 이 경우 이미 상금을 지급한 경우에는 상금 금액만큼 공제한 금액을 설계비로 지급

마. 설계계약은 별도의 과업지시서 또는 지침에 의함.

바. 총사업비의 고려, 사업 여건 변화 등의 불가피한 사유 발생 시 발주자는 당선작의 수정을 요구할 수 있으며, 당선자는 발주자의 정당한 요구를 수용하여야 한다

사. 당선작 설계자는 발주기관의 요구 사항으로 설계변경 등이 필요한 경우 상호 협의 후 계약 내용에 반영하여야 한다. 단 설계 기간 증가나 설계변경 범위에 따라 발주처가 적정한 대가를 지급한다.

아. 당선자는 건축서비스산업진흥법 제22조(설계의도 구현)에 의거 시공단계까지 설계자가 참여하여야 함.

1.16 저작권

가. 공모안 저작권의 귀속 등 저작권 관련한 제반사항은 저작권 법령에 따른다.

나. 응모 작품은 창작품이어야 하며 타인의 저작권을 침해해서는 안 된다. 타인의 저작권 침해에 따른 모든 책임은 참가자(팀)에게 있으며, 타인의 저작권을 침해했을 경우 수상을 취소할 수 있다.

다. 발주처가 필요한 경우 참가작에 관한 저작권 및 소유권을 양도받거나 이용 허락을 받을 수 있으며, 이 경우에는 참가자(팀)와 별도로 약정한다.

라. 다만 발주처는 참가작품에 대해 참가자(팀)와 별도의 보상 및 협의 없이 상업적 이익을 목적으로 하지 않는 콘텐츠 관련 사업(아카이빙, 저작물 복제, 전시, 배포, 공중송신, 2차 저작물 작성)과 출판물에 이용할 수 있다. 참가자는 이상의 전시, 게재 및 발간에 적극적으로 협조하여야 하며 응모 작품을 제출함으로써 이에 동의한 것으로 간주한다.

1.17 작품반환

가. 입상작은 반환하지 않는 것을 원칙으로 하되, 당선작 이외의 작품은 발주기관의 판단에 따라 필요시 반환할 수 있음.

나. 응모작은 심사결과 발표일(또는 작품전시 종료 후)로부터 7일 이내에 반출하여야 하며 이에 따른 비용은 응모자가 부담하여야 함.

다. 위 기간 내에 반출하지 않은 작품은 임의로 처리하며, 이러한 조치사항에 대하여 응모자는 이의를 제기할 수 없음.

1.18 익명성

가. 응모 제출된 도서는 익명으로 관리함.

나. 응모 제출된 도서에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호 표기 불가함.

1.19 기타사항

가. 당선자의 의무

- 당선자가 계약체결 이전에 부적격자로 판명되어 계약상대자 결정이 취소되거나 부도 등 불가피한 사유로 해당 계약을 이행할 수 없는 경우, 당선자가 포기서를 제출한 경우에는 심사위원회의 결정에 따라 기타 입상자 중에서 계약상대자를 선정하거나, 계약상대자를 정하지 아니할 수 있음.

- 당선자는 설계용역 수행 시 각종 법령에 정하는 허가, 승인, 동의, 심의, 협의, 설명회 등 필요한 업무를 수급자 부담으로 이행하여야 하며, 발주기관이 이를 이행하는 경우 필요한 자료제출 등 발주기관의 업무수행에 협조하여야 함.

- 당선자는 기본·중간 및 실시설계 시 별도의 과업지시서에 의거하여 충실한 설계도서를 작성하여야 함.

- 설계공모 추진 시 사전기획보고서를 참고자료로 제공하여 배치대안 및 학     교의견을 제시할 수는 있으나, 이는 공모 계획안 작성의 제약사항이 아님

2. 계획의 개요 및 설계지침

2.1. 계획의 개요

가. 설계공모 배경 및 목적

1) 배경

• 55년 경과된 영파여자중학교 교사동은 (안전등급 B) 노후화되어 내진성능이 확보되지 않으며 석면이 일부 남아있는 상황으로 현재의 학교환경으로는 학생의 건강권을 지키고  다양한 교육활동을 지원하기 어려운 상황이다

• 노후화된 학교 환경은 4차혁명, 새로운 교수법, 협동학습, 융복합 등 미래를 대비하는 혁신교육의 공간수요를 충족시키기에 구조적 한계를 가지고 있어, 새롭고 유연한 혁신적 학교공간이 필요하다

2) 목적

• 변화하는 미래 교육과정에 능동적으로 대처하는 창의적 공간을 조성하여 ‘서울형 그린 스마트 미래학교’의 비전을 가진 학교로 조성한다

• 영파여자중학교만의 미래교육비전 (CHORUS 영파)과 역사 환경을 활용하여 특색있는 교육공간을 구축하고, 인성과 창의력 형성을 담당하는 경험과 기억의 장소로 계획한다

나. 대상부지 현황

1) 도시계획현황

구분	도시계획		구 분
	제한범위	현 상태
건폐율	30%	24.2%	제2종일반주거지역
용적율	120%	84.3%

2) 기존 건축물 현황(참고사항)

구분	건물명	구조	안전 등급	건축 년도	연면적 (㎡)	건축면적 (㎡)	층수
주1	영파여자중학교 본관동	RC조+조적조	B등급	1967	4,307.40	1,298.12	3
주2	영파여자중학교 창고	RC조		1967	45.85	45.85	1
주3	영파여자중학교 특별관	RC조	-	2006	1,401.10	448.3	3
계					21,957.08	5,437.79

3) 사업지 위치도 및 주변 현황

사업지 위치도

사업지 주변 현황

• 사업지는 서울특별시 송파구 풍납2동에 위치해 있다. 풍납동의 동명은 이 마을에 풍납토성이 있으므로, 바람들이, 또는 풍납리로 불린데서 유래되었다. 풍납동은 역사 문화자원이 제대로 활용되지 못하여 재활성화가 필요한 지역으로 문화재 보존관리지역 3권역 일대를 대상으로 2019년11월 ‘19년 서울형 도시재생 활성화지역 후보지’ 로 최종 선정되었다. ‘풍납동 토성일대 도시재생 활성화계획’이 22년 상반기 고시되면서 역사문화 특화거리 조성, 주민거점시설 건립을 비롯한 다양한 사업들이 본격적으로 실행되고 있다.

• 사업지는 지하철 5호선과 8호선으로 쉽게 통학이 가능하며, 강동구청역에서 영파여자중학교까지 도보로 3분내외의 거리로 매우 가까운 거리에 위치한다.

• 사업지를 중심으로 1.5km 반경 이내에 풍납백제문화공원, 올림픽공원 및 피크닉장 등 다수의 공원 및 녹지 환경이 잘 조성되어 있으며, 다수의 복지시설 및 마을 도서관이 위치하고 있어 지역 생활권 인프라가 적절히 조성되어 있다.

4) 현황 배치도

• 사업지와 인접지의 대지경계 현황은 앞의 그림과 같다.

• 사업지 내에는 영파여자중학교와 영파여자고등학교가 있으며 운동장을 공유한다. 영파여자중학교는 대지의 북측에, 영파여자고등학교는 대지의 서측과 남측에 배치되어 있다.

• 사업지의 북측, 서측, 남측으로는 모두 주거지역이 밀집하여 주 통학동선은 학교 동측 올림픽로(30m)에 면한 정문을 이용한다. 차량과 보행자가 정문을 통하여 접근하며 등하교 동선은 정문에 인접한 주차장 혹은 영파여자중학교 특별관 동측으로 조성된 통로를 이용한다.

5) 대지레벨 현황과 주변도로

• 대지 주변도로는 동측에서 서측으로 레벨이 완만한 경사가 있다. 서측이 낮으며 최대 2미터의 고저차가 있다. 사업지는 동측 정문과 동일한 레벨로 성토되어 평지로 조성되어 있으며 대지경계부에는 옹벽이 세워져 있다.

• 대지동측의 올림픽로(30M폭)에서 차량과 보행자가 동시에 진입하고 있으며, 대지북측의 풍성로(8M폭)에는 2차선 차로와 보행로가 있다. 대지서측의 풍성로26길(10M폭)에는 대지경계부에 면하여 거주자우선 주차구역이 있다.

6) 기존 교사 사용 현황 (2022.11 기준)

	지하1층	1층	2층	3층
본관동	협력종합예술활동실, 동아리실, 창고	교무실, 보건실, 교장실, 스마트교실, 공부방, WEE클라스 2학년교무실	과학실, 커리어존, 1-1,1-2,3-6, 3학년 교무실, 3-5,3-4,3-3,3-2,3-1	수학교과실, 1-3,1-4, 1-5, 1-6, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6
특별관	기계실	도서실, 교직원식당, 조리실	교사연수실, 학생식당	특별교실
2021.02 기준

다. 사업 전제

1) 공사기간 중에도 학교수업과 등교는 지속될 예정으로 이를 위한 임시교사 설치를 고려한다.  임시교사의 설계와 사용승인 등 은 본 용역의 과업범위에 포함되지는 않으나 철거 – 임시교사 설치 – 신축 등 단계별 공사의 위치 등을 고려한 계획이 필요하다

2) 기존교사와 부속동은 모두 철거 후 신축을 전제로 하여 계획안을 제안한다.

3) 사업지는 매장문화재 유존지역으로 건물 철거 후 문화재조사가 필요한 지역이다. 문화재가 존재할 경우, 정밀발굴조사를 실시하여야 한다.

2.2. 설계지침

가. 기본방향

1) 미래세대를 육성하는 창의적이고 유연한 교육의 일상공간

• 영파여자중학교의 그린스마트스쿨 미래교육비전인 ‘CHORUS 영파’ 와 공간과 연계될 수 있도록 창의·융합형 인재를 육성하는 미래형 학교로 조성

• 자유학기제 프로그램의 운영에 맞게 다양한 형태의 교육이 활성화 될 수 있는 공간으로 계획

2) 서울형 그린스마트미래학교 사업의 취지에 맞는 특성화

(1) 그린학교

• 옥상정원(생태텃밭), 발코니 등 다양한 생태환경을 조성하여 외부휴식공간을 제공함과 함께 학생들이 체험하며 공감하는 생태교육 공간 조성

• 진입마당, 학교숲 등 보행자 친화적인 그린 공간 조성

• 건물에너지관리시스템(BEMS)을 도입하여 교육플랫폼과 연계 방법을 계획

• 탄소중립 실현과 환경생태교육을 고려한 그린학교를 목표로 에너지 절감과 외부 환경 변화에 대응하는 건축 설계

• 관련 시스템 도입을 통해 실내 공기질을 확보하고 에너지 효율 향상에 유리하게 계획

• 신재생에너지 설비는 유지관리의 용이성을 위하여 태양광 발전설비를 활용하여 지붕에 설치하는 것을 권장하며 미관상 건물과 일체형이 되도록 지붕 형태를 계획

• 그린 환경 분야에 대한 설계자의 아이디어를 자유롭게 제시

(2) 스마트학교

• 온·오프라인 융합 수업이 가능하도록 교실에 무선 인터넷 환경을 구축하고 개인별, 맞춤형 학습이 가능하도록 학습 기자재 구비

• 학생 안전을 위한 지능형 CCTV, 센서, 비콘 등 첨단기기 설치

• 교무 학사 지원 시스템 도입 및 스마트 기자재 관리 체계 마련

• 전자칠판 및 인터렉티브 화이트보드 등을 설치하여 수업에 활용할 수 있도록 계획

• 일반교실과 특별교실은 스마트교실로 구축하여 다양한 형태의 학습이 가능하도록 계획

• 스마트교사랩(LAB), 스마트방송실을 구축하여 온라인수업연구 및 학습지원이 가능하도록 계획

• 스마트통합관리실을 구축하여 스마트시스템의 통제 및 관리가 가능하도록 계획

• 테크센터를 구축하여 스마트 기자재 관리 및 온라인 예약프로그램을 활용할 수 있도록 계획

• 스마트 잠금장치 시스템을 구축하여 재실센서를 통해 재실 유무를 확인할 수 있도록 계획

• 스마트교육을 위한 미래교실에 대해 설계자의 아이디어를 자유롭게 제시

(3) 공간혁신

• 대지내 외부공간에 학생들의 휴식과 소통 공간 조성

• 학년별, 층별 명확한 조닝으로 층간 이동을 최소화할 것

• 기능별 조닝을 통해 서로 독립되면서 운영, 관리, 업무상 상호 유기적 연계가 가능하도록 수직 및 수평 동선을 계획

• 일반교실에는 융합교실을 함께 구축하여(2개의 일반교실이 공유) 수업의 성격에 따라 크기와 용도를 조절할 수 있는 유연한 가변형 공간을 계획

• 협력종합예술활동실, 다목적실, 음악실은 스마트방송실(스마트교사랩)과 함께 배치하여 퍼포먼스공간존을 형성하며 음악, 공연활동 및 촬영, 편집, 인터넷방송까지 통합적으로 활용가능하도록 계획

• 협력종합예술활동실은 가변형객석으로 계획하여 다목적으로 활용가능하도록 계획

• 기존의 교실-복도의 단순한 구성을 타파하고 내외부를 아우르는 학습과 휴식의 공간이 유기적 연결을 갖도록 계획

• 공용공간이 통로 또는 단순한 기능 공간이 아니라 또 다른 교육적 소통 장소로서 인식될 수 있도록 커뮤니티의 공간으로 계획

• 획일적 공용공간을 지양하고 오픈스페이스, 채광 등을 이용하여 공간적으로 쾌적하고 건강한 장소가 될 수 있도록 아이디어를 제안

• 자유학기제운영에 따른 다양한 활동을 반영할 수 있도록 공간구성

• 제공된 스페이스 프로그램의 모듈을 참고하고 계획 시에는 학교 특성에 맞게 다양한 모듈을 검토하여 적용

• 혁신적인 공간을 위한 설계자의 아이디어를 자유롭게 제시

(4) 안전한 학교

• 지하주차장 진입로를 신설, 보행자 동선과 완전히 구분하여 보차분리를 실현

• 지하주차장설치와 진입마당의 설치로 지상에 차 없는 학교를 구현

• 자동 공조 시스템을 구축하여 공기질 모니터링에 따른 자동 조절 시스템을 구현하고 헤파(HEPA) 필터를 장착하여 미세먼지, 바이러스로부터 안전한 공기질 관리 시스템을 계획

• 출입자 관리 및 재난 상황을 신속하고 신중하게 관리할 수 있는 스마트 통합 관제 시스템을 계획

• 이동 약자(노약자, 장애인 등)의 편의성을 증대시킬 수 있는 방안(엘리베이터 등) 계획

• 사용자가 안심하고 생활할 수 있는 공간 조성을 위한 설계자의 아이디어를 자유롭게 제시

• 남서측에 인접하여 고등학교 건물이 존치되어 있으며 학교 인근에 지하철8호선 강동구청역이 위치하고 있어, 개축공사 터파기 시 간섭 여부 및 지하철 노선에 미칠 영향성(대지와 지하철도의 위치, 거리, 깊이 폭) 등을 고려하여야 하며 설계 추진시 서울교통공사와 협의가 필요

나. 일반사항

1) 본 사업은 「그린스마트미래학교 2021 리모델링 시범사업 선정 알림」(교육시설안전과-5952호,2021.6.21.), 서울형 그린스마트 미래학교 개축 대상 추가 선정 알림 (미래학교추진단-994호 2022.4.21.)에 의거 추진중인 사업으로 사용자 워크숍 및 사전기획 내용이 설계에 반영되어야 하며 ‘영파여자중학교 그린스마트 미래학교 사전기획 보고서’를 참고할 것. 단, 이는 공모계획안 작성의 제약사항은 아님

2) 학교디자인에 대한 서울 교육청의 일반적인 정책 방향과 더불어 서울특별시교육청의 교육시설지침과 연구자료를 검토하여 설계에 반영할 것

3) 건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 소방법, 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률, 학교시설안전기준 등 관련법규에 위배되지 않도록 계획

4) 역사문화환경보존지역으로 문화재보호법에 따른 건축가능영역의 앙각 사선제한, 일조권 사선제한 및 토지이용규제 기본법에 의한 건축한계선을 검토할 것

5) 해당 대지는 문화재보호법(풍납토성)에 의거하여 매장문화재 유존지역으로 공사 추진시「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 시행령 6조」에 따라 개발사업 업무협의 및 관련 절차를 수행할 것

6) 건축/실내환경/외부환경 등 모든 공간계획에 유니버설 디자인(Universal design)의 원리와 무장애설계(Barrier Free Design) 개념을 적용하여 계획. 「장애물 생활환경 인증에 관한 규칙」에 따른 장애물 없는 생활환경 인증기준을 충족하도록 설계

7) 산업통상자원부의 「공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정」에 따라 국토교통부  「건축물 에너지효율등급 인증」 및 「녹색건축물 인증제도」의 인증 기준을 충족해야 함

8) 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용 보급 촉진법 시행령」제15조에 따른 신재생에너지 공급의무비율을 충족해야하며, 본 시설의 외부디자인과 지역적 특성 등을 고려한 적정방식을 계획

9) 사업부지 지반 및 지질은 지질정보서비스시스템 (https://mgeo.kigam.re.kr) 을 통해 인근의 지반자료를 참고

10) 지하주차장 진입로를 서측도로에 면하여 설치할 경우 유관기관(지자체,  경찰서 등)과의 협의를 통하여 일부 거주자 우선주차구역을 이설하여야 함

11) 고등학교가 중학교 교사 개축공사 현장과 매우 인접하고 있어 터파기 등에   기존 교사동 부동침하 및 고등학생의 수업 지장이 우려되오니, 이에 대한 조치계획 방안 수립 필요

다. 배치계획

1) 건물 배치 계획

• 대지의 북측에 배치하되 전형적인 학교 배치를 벗어난 창의적 형태의 교사동이 되도록 설계자의 아이디어를 자유롭게 제시

• 일조와 향을 고려하여 고등학교나 특별동과 남북으로 중첩되지 않는 위치에 배치

• 학교숲을 조성하여 내외부를 적극 연계할 것

• 실내·외를 연결하는 매개공간을 두어 외부활동이 많이 일어나도록 유도

2) 외부 동선 계획

• 보행자와 차량 진출입로를 명확히 구분하여 정문에 보행자 전용 출입구를 마련하고 차량 출입구는 별도 설치

• 차량의 주차는 본관동 지하에 계획

• 정문에서 기존의 주차장을 통해 본관으로 연결되는 보행자 동선은 보행자친화적인 공간으로 조성

3) 외부 공간 계획

• 영파여자중학교가 위치한 지역의 여건과 물리적 환경과 교육여건을 고려하고 그린스마트 미래학교 조성의 가치와 의미를 계획에 반영

• 주변 지역과의 조화와 중학교로서의 정체성을 나타낼 수 있는 외관과 경계부 계획

• 외부공간은 휴식과 커뮤니티의 공간인 동시에 생태환경 교육이 이루어지는 바깥 교실로 계획

라. 건축계획

1) 일반교실, 교과교실

• 일반교실 및 교과교실은 학년별(학년당 일반교실 6개교실, 교과교실 2개실), 층별로 배치

• 교과교실(융합실)은 학년별 이용이 가능하도록 배치하며 교과목간 공유할 수 있도록 복합화 함과 동시에 학생카페로도 사용가능하도록 함

• 모든 일반교실, 교과교실은 실시간 온라인수업과 오프라인 수업이 동시에 가능한 스마트 교실로 계획. 유무선인터넷, 전자칠판, 마이크, 캡쳐 보드를 구비. 학년별 교과과정에 맞는 발표, 토론, 학습 등 다양한 학습형태가 가능하게 계획

• 학급이 배치되는 층의 복도공간은 복도의 단부 및 학급교실과 복도의 경계부에 휴게공간을 조성

• 각 실은 가변적 활용을 염두에 두고 벽체 계획을 하되, 방음과 적절한 시선 차단이 가능하도록 계획하고 실내 치장을 위한 마감은 지양함

2) 중앙현관

• 개방감 있고, 학생들의 활동 혹은 작품을 전시할 공간을 조성할 것

• COVID-19 상황 혹은 이와 유사한 감염병 및 기후변화에 대비하여 학생들과 교직원, 방문자들에 대한 출입 통제가 가능한 체계 도입 필요함

3) 홈베이스

• 학년별 모든 층에 일반교실과 연계하여 개방형 공간으로 계획

• 일반교실에 사물함을 배치하고 홈베이스는 스마트 첨단교실 겸 다목적 휴게커뮤니티의 공간으로 조성

• 외부휴게공간과의 연계성을 고려하여야 함

4) 지원시설

• 도서실은 정규 수업과 방과후 수업 사이, 쉬는 시간, 점심시간 등 학생들에게 활용이 많이 되는 곳으로 학교숲 등 외부공간과 연계하여 학생들이 학교생활에서 자유롭게 머무르고 탐색할 수 있는 장소로 계획

• 협력종합예술활동실은 조정실과 준비실을 포함하며, 다양한 객석배치가 가능하도록 계획하며 다목적실과 상호보완적으로 활용 가능하도록 계획

5) 관리행정시설

• 관리행정시설(교장실, 통합교무실, 행정실 등)은 인접 배치하며 특히 성적처리실, 인쇄실은 통합교무실에 인접하게 배치

• 교무실, 행정실. 교장실에는 탕비시설을 설치

• 보건실은 아픈 학생들의 교실로부터의 접근을 고려하면서도 운동장 사고에 빨리 대처할 수 있는 위치에 배치

6) 공용공간

• 공용공간은 수평, 수직 이동 동선의 역할 뿐만 아니라 만남과 대화가 가능한 공간으로 테라스 등을 활용하여 실내외 휴식공간 및 생태학습공간의 역할을 할 수 있도록 계획

• 주출입구 로비, 복도 포켓 공간, 교실 앞 홀 등은 학년별 특성에 따라 학생과 교사들이 자유롭게 탐색하고 활용할 수 있는 공간으로 계획

• 자유학기제 프로그램운영에 따른 활동을 포함하여 전시, 발표, 검색, 소규모 수행, 담소, 휴식 등이 가능한 다양한 형태의 공용공간 (학습거실, 홈베이스, 학습정원, 중정 등) 을 제안하여 학생들의 창의력과 자신감, 인성발달의 바탕이 될 수 있도록 계획

마. 건축물 조성

1) 제로에너지 건물

• 건축물의 에너지 부하를 건축적 기법을 통해 저감할 수 있도록 계획

• 설계단계에 에너지 시뮬레이션을 통해 건축물 에너지 요구량을 예측하고 에너지 절약형 건축물로 계획

• 기준 이상의 단열을 계획하되 단열재를 연속적으로 설치하고 열교부위 최소화

• 기밀창호를 사용하고 창호와 벽체가 만나는 부분도 기밀하도록 상세계획

• 자연 채광이 가능하도록 계획하고 동절기와 하절기 태양빛이 적절히 실내에 도달하도록 일사조절 차양시스템 계획

• 사용자 이용 편의를 위해 수동개폐식 창문을 설치하되, 쾌적하고 건강한 실내공기질 유지를 위해 환기시스템을 도입

• 시공과 준공 단계에서 기밀성 테스트를 실시하여 패시브 건축물로서의 성능을 확보

• 에너지자립률 및 신재생에너지 공급 의무비율 기준 이상 확보를 위한 신재생에너지 설비 적용 방안을 수립할 것

• 에너지자립률 40% 이상(ZEB 4등급 이상) 확보, 신재생에너지공급의무비율 40% 이상 확보

2) 녹색건축

• 실내공기 오염물질 저방출 제품 등 친환경 자재를 사용

• 교실 내 대지질 개선을 위한 공조시스템 구축

• 자연광, 자연환기 및 신재생에너지, 학교 정원의 일부로 그린 커튼 등을 도입해 건물의 에너지 소비를 최소화 할 수 있는 설계 요소 고려

• 녹색건축 인증 우수등급 이상 획득

3) 유니버셜 디자인

• 다양한 이용자 모두가 이용에 불편이 없도록 장애물 없는 생활환경 구축

• BF인증 우수등급 이상 설계에 반영

바. 기타

• 공사 중 모듈러 교실 및 기존 교사동을 활용하여 학교를 운영함에 따라 학생 안전사고 발생 방지를 위해 공사차량 출입구와 학생 등 보행자 출입구를 분리하여 공사를 추진하고, 학생들의 학습권 침해 최소화 할 수 있는 공사계획이 가능하도록 고려할 것

• 학교 주변에 주거시설이 인접해 있으므로 공사중 소음, 분진 등 주민생활 불편사항을 최소화 할 수 있도록 고려할 것

사. 스페이스 프로그램 : 중학교 18학급 (기본 모듈 6.9m x 8.1m)

구 분		세부시설	산출근거	면적(㎡)	비율(%)	비고
전용공간	일반교실	일반교실	18학급 × 55.9㎡	1,006.0
		연계교실	9실 × 27.9㎡	251.5		2개 교실당 1실 배치
		소계		1,257.5	19.7%
	교과교실	교과교실	6실 × 55.9㎡	536.5	8.4%	학년당 2개 교과교실 인접배치
	특별교실	음악실	1실 × 83.8㎡	83.8	1.3%
	지원시설	도서실	1실 × 391.2㎡	391.2		안내,서가,열람실,스터디룸 포함
		협력종합예술활동실	1실 × 391.2㎡	391.2		부속실,무대준비실포함
		다목적활동실	1실 × 139.7	139.7
		학생자치실	1실 × 55.9㎡	55.9
		Wee클래스	1실 × 55.9㎡	55.9
		커리어존	1실 × 111.8㎡	111.8
		보건실	1실 × 83.8㎡	83.8
		소계		1,849.9	29.0%
	관리행정시설	교장실	1실 × 55.9㎡	55.9
		통합교무실	1실 × 223.6㎡	223.6
		성적처리실	1실 × 27.9㎡	27.9		통합교무실과 인접
		인쇄실	1실 × 27.9㎡	27.9		통합교무실과 인접
		스마트테크센터	1실 × 55.9㎡	55.9
		스마트통합관리실	1실 × 55.9㎡	55.9
		스마트방송실	1실 × 83.8㎡	83.8		스마트방송실,스튜디오 포함
		스마트교사랩	1실 × 55.9㎡	55.9
		학부모회실	1실 × 55.9㎡	55.9		회의공간, 휴게공간 포함
		행정실	1실 × 55.9㎡	55.9		문서보관실 포함
		소계		698.6	10.9%
공용공간		(필수)홀, 복도, 화장실, 계단실 등	1식 × 2326㎡	2,326.0	36.4%
		(선택)커뮤니티홀, 아뜨리움 등	1식 × 251.5㎡	251.5	3.9%
합 계				6,384	100%
주차공간		지하주차장(연면적 포함)	39대 × 40㎡	1,560.0
		지상주차장(연면적 제외)				비상차량만 가능
합 계 (지하주차장 포함)				7,944

❙시설규모[추가]

구 분		면 적(m²)	비 율(%)	비 고
연면적	교사연면적	6,384	100.00%	지침면적의 –5%~0%이내 준수
	지하주차장(39대)	1,560	-	1대당: 40㎡이내
	소 계	7,944	100%

※ 계획 설계를 위한 소요공간의 예시(안)이므로 응모자에 따라 교사 연면적[주차장 면적제외]의 제한 범위 내에서 개소 및 소요면적의 축소 가능(허용범위-5%~0%)

아. 계획가능범위

주) 영파여자중학교 본관과 특별관은 연결통로 캐노피 등 지상층에서 학생들의 이동 동선상에 지붕을 설치한다.

2.3 제출물의 종류

가. 제출도서

종 류	규 격	수량	매수 (쪽수)	비 고
가)설계공모안 제출서(참가등록확인서)에듀디자인에서 출력 후 지참	A4세로	1부		서식1
나) 설계도판	A0세로	1부
다) 설계설명서	A4세로	5부	10장 이내	건폐율, 용적율 등 설계개요 기재 표지 쪽수제외
라) USB메모리	설계도판, 설계설명서(PDF), 조감도, 투시도(JPG), 면적산정용 CAD파일	1개		제출물은 모두 흑백으로 표현
마) 청렴서약서	A4세로	1부		서식5
바) 사용인감계, 인감증명서		각 1부		최근 3개월 이내 발급분
사) 행정처분 사실확인서	A4세로	1부		공인기관발급, 참가등록일기준 (1년이내 발급분)
아) 사전접촉 여부 확인서	A4세로	1부		서식6
자) 공동참가 할 경우 공동수급(참가)협정서		1부		해당시 참가자 각각 상기 서류 1부씩 제출 서식2 참조
차) 대표자선임계(법인건축사사무소 대표 2인 이상의 경우)		1부		공동참가 경우 서식3 참조
카) 위임장, 재직증명서	A4세로	1부		대리인이 제출할 경우(서식7)
타) 불공정 행위 신고서	A4세로	1부		해당 있을 경우 (서식8)
파) 심사위원 기피 및 제척 신청서	A4세로	1부		해당 있을 경우 (서식9)

나. 제출방법 및 주의사항

(1) 참가등록을 한 자에 한하여 작품을 제출할 수 있음

(2) 설계공모안 제출은 직접 방문하여 제출하여야 하며, 우편접수는 불가

(3) 공동응모의 경우 공동응모 참여업체 것까지 포함하여 상기 구비서류를 각각 첨부하고 참여자 명단 및 공동응모협정서를 첨부해야 함

(4) 설계공모에 응모하는 회사(또는 건축사)는 단독 또는 공동응모 중 1개의 방식으로만 참여하며 1개 작품만 제출 가능함

(5) 공모안 접수는 제출 마감 일시에 제출장소에 접수된 공모안에 한하며, 상기 제출도서를 모두 제출하여야 접수가 가능

(6) 공모안은 도판과 설계 설명서를 따로 봉인하여 사전신고 된 사용인감으로 날인하여 제출

(7) 제출한 작품은 일체의 수정, 변경 또는 보완 등을 할 수 없음

2.4 제출물 작성 요령

가. 공통사항

(1) 방위는 각 도면의 좌측 상단에, 축척은 우측 하단에 정확히 표현

(2) 모든 도서에는 암호 등을 기입하거나 설계응모자를 인지할 수 있는 테두리 문자 기호 등을 표기 불가함.

(3) 축척은 임의로 함.

(4) 본 설계공모에 사용되는 언어는 한글로 하되, 필요에 따라 한문 또는 영문으로 표기할 수 있으며, 이 경우 괄호를 사용하여 한글표현을 명기

(5) 제출물은 모두 흑백으로 표현하며 3D 이미지를 포함할 수 있으나 실사렌더링은 불가하며 라인으로 표현

6) 본 설계공모에 사용하는 모든 계량단위는 미터법(Metric System)을 사용

나. 심사용 설계도판

(1) 도판은 A0(가로841mm×세로1188mm) 1매로 단변이 수평이 되도록 작성하여 제출

(2) 도판은 작품 심사 및 전시가 가능하도록 두께 10㎜ 압축 폼보드에 테두리 없이 부착하여 제출

(3) 도판의 후면에는 설계공모 참가신청 접수증의 접수번호를 표기하여 제출

(4) 도판의 내용은 설계 도면 및 3D 이미지, 다이어그램을 포함한다. 그 외 규정되지 않은 도판의 구성과 표현은 응모자 자율로 작성 가능

다. 설계 설명서

(1) 설계 설명서에 포함되어야 할 기본구성

(가) 표지 [서식 10] 서식 및 목차에 따라 표기

(나) 설계개요

(다) 건축개요 및 시설 면적표, 세부용도별 면적표 [서식 10,11]

(라) 주요 설계개념 및 주변요건 검토

(마) 대지 현황 분석

(바) 건축계획(배치도, 평면도, 단면도, 입면도 등)

(사) 옥외시설 및 조경계획

(아) 친환경 건축 계획

(자) 에너지 절약 계획

(차) 개략공사비 산출서 [서식 12]

(카) 관련법규 검토서 [서식 13]

(타) 과업수행계획, 기타 설계자가 필요하다고 인정하는 사항

(2) A4(가로210㎜×세로297㎜) 크기로 단변이 수평이 되도록 작성하며, 테두리 없이 좌철 무선 무철로 본드 제본하여 제출

(3) 제공된 표지를 사용, 총 10쪽 이내로 작성하되, 작성순서는 가급적 위의 순서대로 작성(단면인쇄만 허용)

※ 쪽수 산정 시 인쇄된 면을 쪽수에 포함(표지 제외)

(4) 표지를 제외한 내용물의 제목 등의 크기는 가급적 다음과 같이 작성

- 제목(16포인트), 부제목(14포인트), 일반글자(12포인트)

붙임  1. [서식 1] 설계공모 응모신청서 (참가등록확인서)

2. [서식 2] 공동참가협정서

3. [서식 3] 대표자 선임계

4. [서식 4] 평가 기준

5. [서식 5] 청렴서약서

6. [서식 6] 사전접촉 여부 확인서

7. [서식 7] 위임장 및 재직증명서

8. [서식 8] 불공정 행위 신고서

9. [서식 9] 심사위원 기피 및 제척 신청서

10. [서식 10] 건축개요 및 시설면적표

11. [서식 11] 세부용도별 면적표

12. [서식 12] 개략공사비 산출서

13. [서식 13] 관련법규 검토서

14. [서식 14] 설계 설명서 표지규격(A4,종)

15. [별첨 1] 일반설계공모의 평가 주안점

16. [별첨 2] 공모지침 위반시 실격 및 감점기준

<서식 1>

설계공모 응모신청서
참가등록 접수번호		에듀디자인 접수번호		작품 접수번호		발주기관에서 기재
대 표 자	업 체 명			사업자등록번호
	대표자명			생년월일
	E-mail			전화번호(FAX)
	주 소
공동응모	업 체 명			사업자등록번호
	대표자명			생년월일
	E-mail			전화번호(FAX)
	주 소
영파여자중학교에서 주최하는 「영파여자중학교 그린스마트 미래학교 개축사업」 설계공모에 있어서 입찰공고 및 설계공모지침서를 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 1. 설계도판(A0) 1부 2. 설계설명서(A4) 6부 3. USB(설계도판, 설계설명서, 투시도, 조감도, 면적산정용 CAD파일) 1개 4. 청렴서약서 1부 5. 인감증명서, 사용인감계 각 1부 6. 사전접촉 여부 확인서 1부 7. 공동참가협정서, 대표자 선임계(공동으로 참가할 경우) 1부 8. 위임장, 재직증명서(대리인이 제출할 경우) 1부 9. 불공정 행위 신고서(해당있을 경우) 1부 10. 심사위원 기피 및 제척 신청서(해당있을 경우) 1부 20 년 월 일 신청인(대표자) : (인) 영파여자중학교장 귀하
------------------- 절 취 선--------------------
「영파여자중학교 그린스마트 미래학교 개축사업 설계공모」 참여신청 접수증
※ 접수번호 발주기관에서 기재							접 수 인
업 체 명			사업자등록번호
대표자명			생년월일
주 소			전화번호(FAX)

<서식2>

공동수급(참가)협정서

제1조 (목적) 이 협정서는 "영파여자중학교 그린스마트미래학교 (개축)"를  (     ), (     )가 공동으로 설계공모에 참가하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동참가 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동참가자의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동참가업체(자)의 구성원은 다음과 같다

- 업체명 :                   (소재지 :               대표자 :       )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동참가업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자 간의 서명과 동시에 발효하며, 설계공모의 이행으로 종결된다.  다만, 당선작으로 결정되는 경우에는 최종 설계완료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동참가업체(자) 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제9조 ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 발주기관에 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제10조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동참가협정서를 체결하고, 그 증거로 구성원이 기명날인한 협정서를 각각 1부씩 보관한다.

2023   .    .

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

참여비율 :               %

○ 공동참가 업체 구성원

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

참여비율 :                %

영파여자중학교장 귀하

<서식 3>

대 표 자 선 임 계

본인은 (○○○ 건축사사무소의 공동대표로서) 영파여자중학교에서 시행하는 영파여자중학교 그린스마트미래학교 (개축) 설계용역 에 관한 모든   권한을 (본 건축사사무소) 공동대표 ○○○에게 위임합니다.

2023.    .    .

○○○ 건축사사무소

대표건축사 ○○○

※ 하나의 건축사사무소에 대표건축사가 2인 이상 있거나 두 업체 이상의 건축사사무소가 합동으로 작품 제출 시 1인 또는 1개사를 대표자로 선임해야 함.

<서식 4> 평가 기준

심사위원별 평가사유서

(입상작만 작성)

○ 설계공모명 : 영파여자중학교 그린스마트미래학교 (개축) 설계공모

작품번호	평 가 내 용	순위
당선작 ( )
기타 입상 ( )
기타 입상 ( )
기타 입상 ( )
기타 입상 ( )

2023.   00.   00.(월)

심사위원               (서명)

설계공모심사위원장 귀하

<서식 5>

청 렴 서 약 서

□ 공모명 :  영파여자중학교 그린스마트미래학교 (개축) 설계용역

본 사무소(법인)는 영파여자중학교가 주최하는 『영파여자중학교 그린스마트미래학교 개축 설계용역』에 응모하여 설계지침서에 정한 제반규정을 준수하고 공정한 심사에 임하도록 하겠습니다.

입찰, 낙찰, 계약의 체결 및 이행, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제13조에 따른 감독, 같은 법률 제14조에 따른 검사와 관련된 직접 또는 간접적인 사례(謝禮), 증여, 금품·향응 등을 제공하지 않겠습니다.

특정인의 낙찰을 위한 담합 등 입찰의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위하지 않겠습니다.

공정한 직무수행을 방해하는 알선․청탁을 통하여 입찰 또는 계약과 관련된 특정 정보의 제공을 요구하거나 받지 않도록 하겠으며 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임질 것을 서약합니다.

∘ 참가업체

건축사무소명 :

대   표   자 :            (인)

2023.   .    .

영파여자중학교장 귀하

<서식 6>

사전접촉 여부 확인서

본인은 『영파여자중학교 그린스마트미래학교 개축 설계공모』와 관련하여 심사위원과의 사전접촉(전화통화 및 사전설명 등) 등의 행위를 하지 않았음을 확인하며, 향후 사전접촉 사유가 밝혀지는 경우에는 관계법규에 의거 처벌 받음은 물론 어떠한 제재 조치를 당하여도 이의를 제기하지 않겠습니다.

20   년     월     일

○ 공동참여응모 대표업자

회사명 :

주  소 :

대표자 :                (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업자

회사명 :

주  소 :

대표자 :                (인)

전화번호 :

영파여자중학교장 귀하

<서식 7>

위 임 장
대리인	성명				생년월일
	업체명				연락처		☎ :
							HP :
	주소
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 영파여자중학교에서 시행하는 『영파여자중학교 그린스마트미래학교 개축 설계공모』에 관련된 모든 권한을 위임합니다. 20 년 월 일 업 체 명 : 대 표 자 : (인) 영파여자중학교장 귀하
---------------------------------------------------------
재직증명서
성명				생년월일
소속				직위
주소
재직기간
위와 같이 당사에 재직중임을 증명합니다. 20 년 월 일 업 체 명 : 대 표 자 : (인)

※ 구비서류: 대리인 신분증 사본 1부

※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함

<서식 8>

불공정 행위 신고서

○ 수  신 : 영파여자중학교장 귀하

○ 용역명 : 영파여자중학교 그린스마트미래학교 개축 설계공모

- 발생내용

(6하 원칙에 의하여 작성하고 필요시 증빙자료를 수집하여 제출한다.)

※ 작성하여 전자우편 송부 후 서울특별시교육청 설계공모 심사주관부서 담당자와 유선통화로 수신여부 확인할 것

위와 같은 사실이 있었기에 신고합니다.

20   년    월    일

제 출 자    소 속 명 :

연 락 처 :

직    위 :

성    명 :             (인)

※ 신고처: 공고문에 지정된 심사주관부서 전자우편(000@sen.go.kr)

<서식 9>

심사위원 기피 및 제척 신청서

□ 사 업 명 :

□ 기피 및 제척 위원 및 사유

성 명	소 속	기피․제척 사유
		국토교통부 고시 제2021-872호 「건축 설계공모 운영 지침」 제12조 제6항 참조

1. 근거 및 사유 필히 제시

2. 필요 시 증빙자료 첨부

20   년    월    일

제 출 자    소    속 :

연 락 처 :

직    위 :

성    명 :             (인)

영파여자중학교장 귀하

<서식 10>

건축개요 및 시설면적표

구 분		설 계 내 역				비 고
건물개요	대지위치
	대지면적	㎡
	지역지구
	연 면 적	기존		㎡
		금회		㎡
		소계		㎡
	건축면적	기존		㎡
		금회		㎡
		소계		㎡
	구 조
	층 수	층
	최고높이	m
	건 폐 율	기존			%
		금회			%
		소계			%
	용 적 율	기존			%
		금회			%
		소계			%
기타시설물 개요
주요부분 마감
설비개요
주차개요
조경개요
기타사항

※ 기존건축물의 현황은 건축물대장상의 내용을 근거로 산정

※ 기타 시설물 개요

건축물 이외 설계자의 의도에 따라 설치되는 시설물의 개요로서 시설물에 대한 규모 면적 등에 대하여 기재규모 면적 등에 대하여 기재

<서식 11>

세부용도별 면적표

층 별	용 도	바닥면적(㎡)			비고
		전용면적	공용면적	합계
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

※ 연면적 및 건축면적 작성을 위한 면적 산적용 CAD 파일 별도 제출

※ 면적산정시, 기존건축물은 기둥중심선을 기준으로 면적산정, 금회 증축하는 건축물은 건축법시행령 119조의 2에 의거 면적을 산정

<서식 12>

개략공사비 산출서

구 분	재료비	노무비	경비	계	비고
총 계
건축공사
토목공사
부대공사
기계설비공사 (소방포함)
전기설비공사 (소방포함)
통신공사
신재생에너지공사
폐기물처리공사
소계
제경비
합계
부가가치세
총공사비

<서식 13>

관 련 법 규  검 토 서

법 규 명 및 조 항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고

<서식 14>

설계설명서 표지규격 (A4,종)

60

영파여자중학교 그린스마트미래학교 (개축) 설계용역

10

설계설명서

20

2023.  .

			30		30	30	20
30
20

◦“글씨체”

- 제목 : 휴먼명조 20 Point

- 날짜 : 휴먼명조 16 Point

- 설계설명서 : 휴먼명조 14 Point

(단위 : mm)

※ 외곽선은 표지 (A4)의 끝부분을 표시한 것이므로 작성 시에는 선이 없음

<별첨 1>

일반 설계공모의 평가 주안점 (건축 설계공모 운영지침 제20조 관련)
평가항목	세부 사항
배치 계획	○ 배치 및 토지 활용도 ○ 시설 및 공간 이용의 편의성 ○ 대중교통, 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성
공간 계획	○ 내·외부 공간 계획의 적절성 ○ 공간 이용의 효율성 ○ 동선 및 기능배분의 타당성
경관 및 주변과의 조화	○ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 ○ 입면 디자인 계획의 우수성 ○ 색상 및 재료 계획의 적절성
기술 계획	○ 환경친화적 설계기법의 우수성 ○ 비용 절감 등 경제성 ○ 건물 구조 및 공법 등의 우수성
기타	○ 공공성 제고 방안, 특수 조건에 대한 대처 방안 등 추가적으로 필요한 사항

< 비 고 >

∘ 발주기관등은 사업의 특성·성격에 맞도록 평가주안점을 신설 또는 삭제 등 조정할 수 있다.

<별첨 2>

공모지침 위반 처리기준

1. 실격 적용 기준

위 반 항 목	비고
○ 건축법 등 관련 법령이나 규정을 중대하게 위반한 경우 ○ 총 공사비, 건축규모, 주요 기능별 면적 등 설계공모지침서 등의 규정을 과도하게(공모안을 사용할 수 없어 전면 재설계가 필요한 수준) 위반한 경우 - 부지경계를 임의조작하여 대지의 형태변경 및 면적을 다르게 작성한 경우(잘못 작성한 경우도 포함) - 제시된 공모안의 면적을 임의로 조작한 경우, 건폐율 및 용적율을 초과한 경우 ○ 익명성 유지의 원칙등 공정한 평가를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 한 경우 ○ 제출 응모업체가 심사위원과의 사전접촉, 부정, 비리행위 사실이 확인된 경우 등 ○ 응모업체가 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 사실을 숨기고 응모한 경우 ○ 공동 참가한 경우 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴한 경우 ○ 설계공모안이 이미 발표된 다른 작품을 모방한 경우	실격 대상 작품은 심사위원회 상정·의결

2. 경미한 위반 기준

구 분	위 반 항 목	비 고
공모안 작성 위반	1. 제출도서 작성 제한내용 위반 [3차원 평면, 조감도, 투시도, 3차원 이미지(사진) 등]
	2. 공모안 제출도서 제출 수량 부족 시
	3. 공모안 기준 쪽수 제한 위반
	4. 공모안 규격 위반 (재질, 규격 등)
	5. 공모안 제출방법 (좌철 무선 무철) 위반
	6. 설계공모지침서에서 제공한 목차 및 서식을 준수하지 않고 임의로 작성한 경우
	7. 제시한 연면적 또는 예정공사비를 초과한 경우