정의여고 그린스마트 미래학교 개축 사업

설계공모안 기술검토의견 공고

구분

검토 기준

위반작품 접수번호 및 위반사항

관련 법령

위반 여부

건폐율, 용적률 준수

(건폐율 30%, 용적률 120%)

(개축동 건축면적 3,252.10㎡ 이하)

14

건축면적 계산 착오(4.9㎡초과-0.017%)

건축물의 높이 제한 준수 여부

(층수제한 6층)

-

-

직통계단의 설치 기준 준수 여부

(2개소 이상)

-

-

피난거리 50m(내화구조) 준수 여부

01

피난거리 50m 이상

대지 현황조건 준수 여부

(부지경계 임의조작 등, 잘못 작성한 경우 포함)

-

-

부설주차장 설치 기준 준수 여부

(200㎡당 1대 이상)

-

-

기타 위반사항

02

복도폭 법규검토 오류

설계공모

지침서에서 요구한 사항을  초과하거나 미달한 경우

기준 연면적 준수 여부

구분	기준 규모	제한범위
연면적	13,634㎡	-5%

-

-

층수 조건 준수 여부

-

-

부지 진출입구 조건(위치 등) 준수 여부

-

-

예정공사비 범위 내 계획 여부

(예정공사비 금30,984,582,770원)

06

공사비 초과 우려(2층 모두데크)

주차대수: 지하 67대, 지상 20대

06

10

15

17

06) 지상주차 15대

10) 지하주차 90대, 지상 0대

15) 지상 주차 미계획

17) 지하주차 59대, 지상 28대

기타 위반사항

-

-

설계공모

일반 규정

위반 여부

공모안 제출도서 규격 위반 여부

(수량, 쪽수, 크기, 서식 등)

-

-

익명성 준수 여부

-

-

참가자 자격 및 제출서류 적격 여부

-

-

기타 위반사항

-

-

※ 상기 기술검토의견의 심사 반영 여부는 설계공모심사위원회의 의결을 통해 결정함.

※ 관련사항 문의기한 : 2023. 8. 1.(화) 10:00~17:00까지(문의는 접수번호로만 확인 가능)

☏ 02-399-9724